8 Compensadores de dispersion para enlaces de fibra óptica
8.2 Compensación de dispersión

## Fibras de dispersión compensada

Las fibras de dispersión compensada : DCFs (Dispersion Compensating Fibres) son específicas para parametros de dispersión negativos bajos ~ -100 ps/nm/km, hasta ~ -10000 ps/nm/km (hay muchos artículos con informes de una amplia gama de valores teóricos), para compensar la acumulación de dispersión. Las DCF difieren de las SMF estándar, por lo que hablamos de su geometría y composición del material. Las DCF más maduras se basan en fibras de cristales fotónicos (PCF).

Muestra de la sección transversal de una DCF madura y su parámetro de dispersión en longitud de onda.

Algunas DCF están diseñadas para funcionar a una longitud de onda específica, la evolución de la dispersión de longitud de onda, con un mínimo y dos longitudes de onda de dispersión cero (ZDW).

Las DCF para sistemas DWDM tienen que ser capaces de compensar la dispersión en todos los canales a la vez. La banda ancha DCF tiene un fuerte parámetro dispersión negativa disponible en todas las ventanas de telecomunicaciones, en el que las fibras son transparentes. La dispersión en longitud de onda de dichas DCF reproduce la pendiente inversa de una fibra estándar para compensar un amplio espectro de longitudes de onda de funcionamiento.

Dispersión en DCFs.

## Fibras graduales de Bragg

Otra posibilidad es utilizar fibras graduales de Bragg : fibre Bragg grating – FBG en la fibra alrededor del núcleo (atención: no tratamos con fibras micro estructuradas de Bragg).

### Desventaja

- Funciona en longitudes de onda específicas. Uno puede sintonizar la rejilla (su periodo), pero para muchos canales DWDM no es suficiente. Muchos canales = muchas rejas.
- La rejilla se puede ajustar, pero la división de longitud de onda DWDM múltiplex contiene muchos canales, una rejilla no es suficiente un solo rallado no es suficiente.
- Muchas longitudes de onda = muchas rejillas

## Esquemas de compensación

Son posibles distintas opciones de compensación: antes o después de la compensación. Para decidir, cuál es la opción adecuada para una determinada red, se recomienda llevar a cabo la simulación numérica de una red específica.

Esquemas de compensación para redes ópticas.

Durante la realización de compensación de la dispersión, se debe prestar atención a no obtener dispersión cero. Por un lado la dispersión cero significa que no hay propagación de impulsos, pero por otro lado, conduce a un fenómeno no lineal conocido como FWM - Four Wave Mixing. La dispersión cero es una de las pocas condiciones que la originan.