4 División de fibras ópticas e instalación de enlaces de fibra óptica
4.1 Objetivo

Los empalmes de fibras son necesarios para establecer conexiones permanentes entre lugares distintos.

Las soluciones más flexibles están disponibles en forma de conectores, los empalmes ofrecen menores pérdidas en comparación y son por lo tanto útiles en los casos en que las fibras no necesitan ser separadas después de unirse. Por ejemplo, se pueden usar para reparar fibras dañadas.

Esta es una razón por la cual se usa generalmente al instalar fibras un margen extra de la fibra - si una sección se daña, la longitud extra se puede usar para cerrar la brecha y hacer un empalme.

Divisor óptico – Fujikura 18s.

El equipamiento necesario para empalmar dos fibras es el siguiente:

- Las dos fibras;
- Strippers para eliminar la capa de recubrimiento(s);
- Una cuchilla para cortar la fibra limpiamente;
- Un alineador para alinear las fibras correctamente y unirlas.
- Alcohol isopropyl para limpiar las fibras, y tejido para eliminar el exceso de alcohol.