4 División de fibras ópticas e instalación de enlaces de fibra óptica
4.2 Procedimiento

- Dos longitudes de alrededor de 100 mm deben cortarse a partir de un carrete de fibra.
- En primer lugar, utilizando los separadores, las capas de revestimiento primario y secundario de la fibra se eliminan hasta aproximadamente 50 mm de cada extremo, dejando sólo el revestimiento y el núcleo intacto.
  - Un tejido con alcohol isopropílico debe ser utilizado para limpiar cualquier recubrimiento restante del revestimiento expuesto.
- El núcleo de la fibra expuesta y el revestimiento se deben cortar limpiamente utilizando la cuchilla, para asegurar una superficie plana y no en ángulo.
- La fibra debe ser colocada en la ranura en V de la cuchilla de tal manera que el extremo de la fibra debe extenderse suficientemente para alcanzar el lado opuesto de la cuchilla de modo que la fibra se reduciría en lugar de doblarse.
- La fibra se fija entonces en posición usando un clip de resorte (plata, a la izquierda del marco).
  - El mecanismo de la parte inferior de la cuchilla debe ser oprimido y la parte superior rebajada para escindir la fibra. Es fundamental no utilizar la fuerza excesiva para esto, ya que la calidad del corte puede verse comprometida.

Cuchilla con fibra preparada para ser cortada.

- Después de que ambos han sido cortados con éxito, podemos pasar al empalme real de las fibras.
- Los dos extremos de las fibras se colocan en las ranuras en V de la empalmadora.
  - Es importante que ningún revestimiento permanezca sobre la fibra en las partes donde se nivela la altura – si es así, el ángulo del extremo de la fibra puede ser aumentado, disminuyendo la calidad de corte y el empalme. Los extremos de las fibras deben estar lo más cerca posible de los electrodos, pero no deben superponerse a la línea central entre ellos. Cuando las fibras están colocadas correctamente, deben ser sujetadas en su lugar y la cubierta del empalmador se pueden cerrar.
- El empalmador entonces debe estar encendido, y el botón 'Set' presionado - entonces afinar el empalmador puede afinar el posicionamiento de las fibras para tratar de alinear sus ejes y llevarlos lo más cerca posible.

Empalmador con fibras colocadas cerca de los electrodos en el centro, sujetos por abrazaderas de muelle.
Brecha para el ajuste automático mediante el empalmador de las fibras empalmadas.

Si la colocación y / o la calidad de corte es particularmente mala, el empalmador mostrará una advertencia en la pantalla y las fibras se puede quitar y reposicionar o volver a cortar. Si las condiciones son satisfactorias el botón 'Set' se puede presionar de nuevo y se iniciará el proceso de empalme. Se aplica un voltaje entre los electrodos y los extremos de las fibras se empalman.

Aspecto final del empalme con el revestimiento de protección.