3 Tipos de redes ópticas, sus arquitecturas y parámetros (OTH, FFTx)
3.3 Jerarquía de transmisión óptica

OTH – Optical Transport Hierarchy/ Jerarquía de transmisión óptica. Se denomina OTM (Optical Transport Module). La opción más simple (nivel cero) no realiza multiplexado en longitud de onda. El transporte óptico de los módulos se denomina OTM-n.m, donde n es el número de canales (longitudes de onda operativas) y m representa el tipo de señal. Se pueden multiplicar distintas velocidades básicas; combinaciones potenciales se refieren a OTM-n.123 (2.5; 10; 40 Gbps).

Jerarquía de transmisión óptica. OTH –transporte de módulos sin multiplexado
Nivel de jerarquía | Velocidad de transmisión [Mbps] | Puede transmitir STM-N
OTM-0.1 | 2488.32 | STM-16
OTM-0.2 | 9953.28 | STM-64
OTM-0.3 | 39813.12 | STM-256

Un STM es un Módulo de transporte síncrono, una unidad básica de transporte en SDH (Synchronous Digital Hierarchy). N indica la multiplicación de la unidad básica de capacidad.

Transporte óptico de módulos con multiplexado de longitud de onda
Nivel de jerarquía | Velocidad de transmisión [Mbps] | Permite transmitir
OTM-n.1 | n x 2488.32 | n x STM-16
OTM-n.2 | n x 9953.28 | n x STM-64
OTM-n.3 | n x 39813.12 | n x STM-256