1 Recomendaciones ITU-T actuales para sistemas ópticos de transmisión
1.1 Recommendaciones para PON del ITU y el IEEE

La ITU (International Telecommunication Union) publicó la recomendación para Passive Optical Networks (PON/ Redes ópticas pasivas), incluyendo Reach Extended PON. Existen distintas opciones de clases de atenuación, alcance, longitud de onda y velocidad de transmisión.

PON - Passive Optical Networks (Redes ópticas pasivas, uno de los conceptos a los que se dirige este módulo). Es una red multipunto que se puede clasificar de acuerdo a la funcionalidad de los componentes que se incluyen para la división de las señales ópticas. Se utilizan componentes pasivos (por supuesto, además de los láseres como fuentes de símbolos ópticos), en donde el nivel de potencia disminuye gradualmente con la distancia desde las fuentes de láser.

Recomendaciones básicas para Passive Optical Networks – comparación de los estándares del IEEE e ITU-T.
Recomendación | 10GEPON IEEE 802.3av (2009) | EPON del IEEE 802.3ah (2004) | GPON de ITU-T G.984 (2003) | XG-PON de ITU-T G.987 (2010)
Opciones de velocidad de transmisión | 10G/10G simétrica o asimétrica | 1G/1G simétrica | 1.25G/1.25G simétrica, 2.5G/1.25G asimétrica, 2.5G/2.5G simétrica | 10G/2.5G asimétrica
Velocidad de transmisión en la capa física | 10.3125 Gbps, 1.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.24416 Gbps, 2.48832 Gbps | 9.95328 Gbps, 2.48832 Gbps
Clases de atenuación | PR10, PRX10, PR20, PRX20, PR30, PRX30 | PX10, PX20 | Class A, B, B+,C | Clase Nominal 1, 2, Clase Extendida 1, 2
Longitudes de onda [nm] | Downstream 1575-1580 Upstream 1260-1280 or 1260-1360 | Downstream 1480-1500 Upstream 1260-1360 | Downstream 1480-1500 Upstream originally 1260-1360, newly 1290-1330 | Downstream 1575-1580 Upstream 1260-1260
Alcance físico [km] | ≤10, ≤20 | ≤10, ≤20 | ≤20 | ≤20 (future ≤40)
Max. relación de división | 1:16, 1:32 (futura 1:64, 1:128) | 1:16, 1:32 | 1:64 (propietaria 1:128) | 1:256