10Conclusión

Las FTTx involucran redes ópticas, dependiendo de la capacidad de red y alcance que cubren:

- Las redes ópticas pasivas: Passive Optical Networks (PON) – son baratas, pero las velocidades de bit están alrededor de 10 Gbps y el alcance de la fibra puede ser sólo de decenas de kilómetros.
- Las redes ópticas activas:Active Optical Networks (AON) – permiten conseguir altas velocidades de bit, sobre 1 Tbps usando sistemas DWDM :
  - Resolver la topología, atenuación, dispersión y problemas no lineales – planificación de red.
  - Velocidad de canal mínima de 100 Gbps.
  - Trabajar al menos a 40 G DWDM sobre 10 G DWDM.
  - Potencial o convergencia de los diferentes sistemas con diferentes especificaciones.