2 Sistemas con multiplexado por división de longitud de onda (Wavelength Division Multiplexing - CWDM y DWDM)
2.1 Idea general de multiplexado

La idea general de cómo aumentar la capacidad de velocidad de bit y la información de un sistema es transmitir información en muchos canales (longitudes de onda) al mismo tiempo. Las redes de larga distancia con capacidad de decenas de Tbps deben operar con cientos de canales, cada uno funcionando a una velocidad de decenas de Gbps.

DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing require del uso de un estrecho espectro de fuentes de radiación, que son Distributed Feedback Lasers (DFB). Además, la longitud de onda central debe ser estable (generalmente se sabe que la longitud de onda del láser es sintonizable con la temperatura); para este propósito se recomienda el uso de refrigeración DFB, donde la temperatura de operación se fija entre 20 y 30 ° C.

Las redes metropolitanas pueden operar a mayores velocidades de bit. CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing utiliza de 4 a 16 canales, con un espaciado de 20 nm, lo que permite el uso de láseres con un mayor espectro de longitudes de onda de emisión, como los láseres Fabry-Perot, o DFB no refrigerados. Por tanto son más económicos.