1 Recomendaciones ITU-T actuales para sistemas ópticos de transmisión
1.2 Recomendaciones para PON de alcance extendido

Una red óptica pasiva puede utilizar amplificadores ópticos en ciertos casos para aumentar el alcance, sin la necesidad de construir una vasta infraestructura de componentes activos

Recomendaciones para GPON de alcance extendido con amplificadores permitidos
Clase GPON | Rango de distribución óptico de la red [dB] | Rango de atenuación del proveedor al usuario[dB] | Max. alcance físico (capa física) [km]
Clase B+ | 13-28 | 13-28 | 40
Clase C | 15-30 | 15-30 | 40
Clase C+ | 17-32 | 17-32 | 60