5 Tet de enlaces ópticos mediante el uso de reflectómetro óptico de dominio temporal
5.1 Reflectómetro óptico de dominio temporal

Un reflectómetro óptico de dominio temporal (OTDR) es un dispositivo de medición que puede ser utilizado para caracterizar los sistemas de comunicación ópticos. Mediante la medida de la intensidad de luz retro dispersada Rayleigh desde una fuente (típicamente un láser pulsado) en el dominio del tiempo, el OTDR puede aproximar la distancia recorrida por la luz, dado que el índice de refracción de la fibra es conocido.

De ese modo es capaz de identificar la atenuación de diferentes longitudes de la fibra, y la posición de componentes de red, por ejemplo, empalmes o conectores. La identificación y localización de defectos en el sistema de comunicación óptica es la principal motivación para el uso de OTDR.

Reflectómetro óptico de dominio temporal

El OTDR debe ser conectado al extremo de una fibra óptica del orden de decenas de kilómetros de longitud y con un número de empalmes y conectores a lo largo de esa longitud.

- El OTDR puede ser configurado para producir pulsos de 1550 o 1310 nm de longitud de onda central, y duraciones de pulso de 10ns a 10us.
- Existe un compromiso entre la profundidad y la resolución de la medida, que está determinada por la duración del pulso de penetración.
- Los pulsos más cortos tienen tanto como una mejor resolución espacial y una profundidad de penetración peor.
- Se prefiere variar la duración del pulso para cada aplicación, idealmente la mayor resolución se consigue manteniendo al mismo tiempo los datos en profundidad.
- Pueden existir fibras para las que no se logra la claridad adecuada a grandes profundidades

- Una solución simple a este problema es conectar el OTDR en el extremo opuesto de la fibra.

## Interpretación de los datos medidos

Los resultados que aparecen en la pantalla obtenidos con el OTDR se muestran en la figura.

- El OTDR permite identificar los componentes de la red: conectores y empalmes debido a la forma del perfil de atenuación.
- Una fuerte caída de corta duración indica un empalme.
- Un pico local, se observa en los conectores, con una mayor bajada en el lado derecho de la cima.

(...)

Esto es debido al mejor acoplamiento óptico de empalmes; los máximos locales observados en los conectores son consecuencia del aumento de la reflexión posterior debido a la mala calidad de la unión.

El pico es un artefacto debido a las suposiciones hechas en el sistema (específicamente, la suposición de que una copia de intensidad de reflexión se puede utilizar como análogo de atenuación) y por lo tanto la atenuación del conector no está relacionada con la altura del pico, sino más bien con la pérdida de potencia desde el principio hasta el final del pico.

Resultados que aparecen en la pantalla obtenidos con el OTDR
Conectores y empalmadores en un diagrama OTDR.