7 Amplificadores Semiconductores (SOA) y amplificadores Raman
7.2 Amplificador Raman

La amplificación Raman utiliza el Stimulated Raman Scattering (SRS).

Un fotón de longitud de onda más larga induce la dispersión inelástica de un fotón de longitud de onda más corta de la bomba (longitud de onda madre) en una fibra óptica. Otro fotón se produce a la longitud de onda desplazada en aproximadamente 100 nm (válido para las fibras de telecomunicaciones estándar).

Este fenómeno se utiliza con éxito para la construcción de un amplificador óptico. Si la bomba Raman se encuentra a nivel local, donde se ha de lograr la ganancia, lo llamamos amplificador:

- LRA – Lumped Raman Amplifier.

Sin embargo, puesto que la SRS se acumula a lo largo de toda la fibra, es más óptimo colocar la bomba Raman en el extremo opuesto de una fibra:

- DRA – Distributed Raman Amplifier.

Ganancia Raman en diferentes tipos de fibras ópticas: Single Mode Fibre (SMF), Dispersion Shifted Fibre (DSF) y Fibra de Dispersión compensada (DCF).
Amplificadores comerciales disponibles EDFA, SOA y Raman.

El efecto Raman no siempre se desea. En sistemas DWDM, SRS puede producir interferencias entre canales de transmisión. La diafonía Raman o crosstalk es un efecto generalmente indeseable, los efectos ópticos no lineales en las redes se producen debido a las imperfecciones en la fibra. Se trata de un efecto de dispersión inelástica de fotones (es decir, hay un cambio en la energía fotónica). En términos prácticos, esto se traduce en diafonía entre canales y una migración de potencia del canal de las longitudes más cortas de onda a las longitudes de onda más largas (o desde frecuencias más altas a las frecuencias más lentas).