7 Amplificadores Semiconductores (SOA) y amplificadores Raman
7.1 Amplificadores Ópticos Semiconductores

Un Amplificador óptico semiconductor (SOA) utiliza un semiconductor como medio de ganancia y, como tal, realiza un bombeo eléctricamente. Se pueden comparar a los diodos láser, con la advertencia de que los espejos finales se sustituyen con capas anti-reflexión. La señal es amplificada por emisión estimulada en la capa activa excitada eléctricamente.

Característica espectral de un SOA.

Las aplicaciones prácticas que resultan de este efecto son confusas debido a la lenta naturaleza de control de temperatura. Sin embargo, se puede observar al menos que la temperatura debe ser mantenida estable con el fin de proporcionar la amplificación coherente, y que mínimos de temperatura resultan en una amplificación máxima.

Dependencia con la temperatura de la ganancia de un SOA.

La clasificación de los regímenes lineales y no lineales de la SOA es útil, ya que es generalmente indeseable operar el amplificador en el régimen no lineal.

Régimen lineal y no lineal del SOA.