3 Tipos de redes ópticas, sus arquitecturas y parámetros (OTH, FFTx)
3.1 Arquitectura FTTx

FTTx (Fibre to the …cabinet, curb, building, office, home) – red de acceso óptica basada en fibra óptica. Todas las redes ópticas FTTO y FTTH o soluciones híbridas FTTEx, FTTCab, FTTC, FTTB.

### Soluciones híbridas

En general:

- Las fibras ópticas se combinan con líneas simétricas metálicas para ADSL2+ VDSL2.
- Las fibras ópticas se combinan con cables coaxiales para Cable TV (CATV).
- Combinación con redes inalámbricas.
- FTTEx (Fibre to the Exchange) – las fibras ópticas se terminan en la central telefónica local, el multiplexor DSLAM divide la señal para las líneas metálicas existentes y proporcionar xDSL (Digital Subscriber Line). FTTEx es la más común de las soluciones utilizadas actualmente, pero no es una red óptica de acceso completa.
- FTTCab (Fibre to the Cabinet) – las fibras ópticas se terminan en un divisor exterior.
- FTTC (Fibre to the Curb) – las fibras ópticas alcanzan un grupo de edificios.
- FTTB (Fibre to the Building) – las fibras ópticas alcanzan edificios específicos, pueden terminarse dentro de las cajas de los teléfonos particulares o pueden seguir con una conexión inalámbrica.

### Soluciones totalmente ópticas

- FTTO (Fibre to the Office) – Las fibras ópticas terminan en oficinas de clientes importantes con gran necesidad de capacidad y velocidad de transmisión.
- FTTH (Fibre to the Home) – Las fibras ópticas se terminan en el socket del usuario final.