3 Tipos de redes ópticas, sus arquitecturas y parámetros (OTH, FFTx)
3.2 Redes de acceso

OAN - Optical Access Networks/ Redes ópticas de acceso

- Transmisión simplex mediante SDM (Space Division Multiplexing), se usa una fibra para cada dirección de transmisión.
- Transmisión duplex con WDM (Wavelength Division Multiplexing/ multiplexado por división de longitud de onda), todas las señales se transmiten en una fibra, una dirección de transimsión está en el área de los 1310 nm, ladirección opuesta en 1550 nm.
- Transmisión duplex mediante FDM (Frequency Division Multiplexing/ multiplexado por division en frecuencia), las señales se transmiten en una fibra, las direcciones de transmisión están alrededor de una longitud de onda y separadas por un espaciado frecuencial.
  - Recorrido corto – max. atenuación 16.5 dB en CWDM, min. atenuación 5 dB, alcance 30 – 50 km para P2P.
  - Largo recorrido – max. atenuación 25.5 dB en CWDM, min. atenuación 14 dB, alcance 50 – 80 km para P2P.
  - La atenuación típica para elementos de red CWDM es de 3.5 – 7.5 dB. EDFA puede extender el alcance.

## Redes ópticas activas

AON - Active Optical Networks/Redes ópticas activas. Utilizan elementos activos de red para interconectar elementos de la red como amplificadores.

Por otro lado, existen Reach Extended PON (REPON), que utilizan Erbium Doped Fibre Amplifier (EDFA).

## Redes ópticas pasivas

PON - Passive Optical Networks/ Redes ópticas pasivas: Son redes multipunto que pueden clasificarse de acuerdo a la funcionalidad de sus componentes. Estos pueden ser splitters/divisores o Array Waveguide Gratings (AWG). En WDM, las señales se dividen por filtrado óptico utilizando multiplexores llamados add-drop.

- BPON - Broadband PON - 622.04 Mbps añadidos, dos fibras para ambas direcciones de transmisión o una fibra combinada con WDM: 1260 - 1360 nm – uplink, 1480 - 1500 nm – downlink. Opcionalmente 1539 - 1565 nm – para 16 + 16 DWDM canales con un espaciado de canal de 0.8 nm, 1550 - 1560 nm – en caso de distribución de vídeo.
- GPON - Gigabit PON - ITU-T G.984 – con velocidad nominal de 1.244 y 2.488 Gbps (max. 128 usuarios).
- EPON - Ethernet PON. Conexión óptica: P2MP. 1.25 Gbps siguiendo 1000BASE-PX. Para upstream (de usuario a proveedor), se usa una longitude de onda de 1310 nm, para downstream, es de 1490 nm. Tipo 1 – max. alcance de 10 km. Tipo 2 – max. alcance de 20 km.