9 Convergencia y actualización de las redes ópticas
9.1 Convergencia y actualización de las redes ópticas

La demanda de mayores tasas de capacidad de información y bits requiere la actualización de más sistemas de los sistemas ópticos existentes o que se ejecutan en una fibra. La coexistencia de los sistemas ópticos se refiere a las redes CWDM y DWDM que comparten la infraestructura óptica pasiva.

## DWDM sobre CWDM

- CWDM
  - 8x10 Gbps canales - 1470 nm - 1610 nm.
- CWDM/DWDM
  - Reemplaza el canal 5 en CWDM (1550 nm).
  - DWDM con 15x10 Gbps canales con espaciado de 100 GHz.
  - Factor ∆Quality modificado menos de 0.1 dB.

Solución para DWDM sobre sistema CWDM – espectro de canal.

## Soluciones híbridas

### DWDM 10G/40G híbrido

- Inicialmente sistema 10G DWDM
  - 15x10 Gbps, NRZ-OOK, espaciado de 50 GHz.
  - 6x80km SSMF (amplificadores de fase dual, post-compensación).
- DWDM 10G/40G híbrido con de canal intercalado
  - Combinación con Sistema de 7x40 Gbps.
  - Modulación Duobinaria, formatos de modulación P-DPSK, RZ-DQPSK.
  - Influencia de los canales de 10 Gbps cobre los canales de 40 Gbps.
  - Problema: Cross Phase Modulation (XPM).

Espectro óptico de DWDM con canal intercalado.

### DWDM 10G/40G híbrido con banda de seguridad

La división espectral de 10G y 40G de la banda de seguridad puede ayudar a la reducción de la modulación de fase cruzada del sistema 10G.

Banda segura (100 GHz) dividida en dos sitemas (RZ-DQPSK y P-DPSK 40G).