3 Suscriptores de banda ancha del estándar G.fast
3.5 Ventajas y desventajas del VDMT

La principal ventaja del principio de modulación VDMT ya ha sido mencionada.

El propósito del principio de modulación VDMT es eliminar la interferencia de diafonía y por lo tanto lograr mayores velocidades de transmisión alcanzables por las conexiones xDSL.

El proceso se denomina coordinación de diafonía. Hablamos de la coordinación de las conexiones de transmisión individuales en un paquete de cable de cobre en conexión con la modulación VDMT.

Dado que es posible los principios y parámetros de los modelos analíticos pueden describir las conexiones y puede ser relativamente simple calcular los beneficios de la modulación VDMT. Dependiendo del número de conexiones se aumenta velocidad de transmisión coordinada alcanzable monitoreada por la conexión. La siguiente simulación se llevó a cabo después de una conexión VDSL2 con el plan de frecuencias B8-13, que tiene un ancho de banda de hasta 30 MHz. El plan de frecuencias permite rutinariamente alcanzar velocidades de transmisión de 100 Mbit / s. Interpretaciones gráficas de aumentar la velocidad de transmisión para la direcciones de flujo de subida y bajada se muestran en las siguientes figuras.

A los efectos de la simulación se consideró un cable metálico con 50 pares simétricos, con un diámetro de alambre de 0,4 mm (cable TCEPKPFLE 50 x 4 x 0,4 mm). Los beneficios de la coordinación se modelan como función de la longitud de la línea de abonado. Se varió de 0,1 km a 2 km con el paso 0.1 km. El número de conexiones coordinadas aumentó gradualmente de 0 a 49. Tomando la conexión con el monitor quincuagésima el rendimiento de la transmisión (velocidad alcanzable). El volumen del cable de cobre conexiones VDSL2 está, por lo tanto, totalmente ocupado.

Beneficios de la coordinación para el flujo de subida y conexión VDSL2 B8-13.
Beneficios de la coordinación para el flujo de bajada y conexión VDSL2 B8-13.

Al analizar los beneficios de la VDMT utilizados para este caso de prueba se indica que la longitud del bucle local de 0,5 kilómetros es posible sin ningún tipo de coordinación (reparto todas las conexiones acopladas xDSL) alcanzando en la tasa de transmisión en sentido descendente de 16.676 Mbit/s. Si coordinamos nuestra conexión de difusión y una conexión aún más, lo que hace que la mayor parte de diafonía se minimice, se alcanzan velocidades de datos en la dirección de flujo de bajada de 19.84 Mbit/s. Si coordinamos transmisiones de cinco conexiones de los alrededores, se llegar a 27.960 Mbit/s. En la coordinación de las veintisiete velocidades se puede llegar a 50.868 Mbit/s. Si llevamos a cabo la coordinación completa de conexiones se alcanza nuestra rastreado en una velocidad de conexión de flujo de bajada de 170.720 Mbit/s. Los beneficios de la VDMT son por lo tanto obvios.

La modulación VDMT también tiene desventajas significativas también.

La desventaja de la modulación VDMT es la elevada complejidad computacional necesaria para coordinar la emisión.

El principio del VDMT es modificar cada símbolo DMT transmitido actualmente en cada par simétrico con respecto a los parámetros actuales del entorno de transmisión. Por tanto, es obvio que para la plena coordinación de todas las conexiones con la modulación DMT, es necesario conocer la función que describe los vínculos de diafonía entre todos los pares de líneas, la función de transmisión de cada línea y los símbolos DMT transmitidos actualmente para todas las conexiones coordinadas. Para cables de cobre con varios cientos de pares de aplicación simétrica los cálculos de coordinación plenamente operativos asociados con el ajuste de los símbolos DMT y los cálculos relacionados con el medio de transmisión de parámetros de adquisición serán muy difíciles. Se puede calcular que, por ejemplo, sólo 50 conexiones de VDSL2 con los 4096 subcanales y velocidad de modulación 4 kBaudios tendrán que hacer cada segundo en el respectivo DSLAM sólo con la edición de los símbolos DMT transmitidos 40,960E9 operaciones matemáticas. Se necesita esta potencia adicional de computación al establecer una conexión, control y dirección de las conexiones actuales, etc.

La modulación VDMT tiene beneficios sólo en una situación en la que el medio de propagación es utilizado por todos los sistemas de modulación DMT . Este requisito se deriva del principio de VDMT.