2 Linea digital de abonado VDSL2
2.11 Planes de frecuencias para las transferencias de datos asimétricas

La transmisión de datos con tasas de transferencia asimétricos está prevista más bien para los abonados domésticos, donde la tasa de transferencia es en la dirección del flujo de bajada sustancialmente mayor que la velocidad de transmisión en la dirección opuesta.

Sin embargo, con respecto al número de subbandas para la dirección ascendente, debe ser una conexión VDSL2 en el modo de transferencia asimétrica para lograr una mayor velocidad de transmisión que la de la antigua conexión ADSL.

El plan de frecuencias básico 998 se divide en:

- 998 - plan de frecuencia fundamental con las bandas alternas habituales para el flujo de bajada y de subida tomadas de las conexiones VDSL de primera generación,
- 998E - plan de frecuencias con las bandas alternas habituales para el flujo de bajada y de subida se extendió a 17 MHz, respectivamente hasta 30 MHz,
- 998ADE - plan de frecuencias diseñado para la transferencia de datos con velocidades significativamente asimétricas.

Ejemplo de parámetros del plan de frecuencias 998ADE para cada perfil de conexiones VDSL2 en Europa.
Perfil VDSL2 | El subcanal más utilizado | Límite superior de frecuencia de flujo de bajada [MHz] | Límite superior de frecuencia de flujo de subida [MHz]
8a | 1971 | 8,5 | 5,2
8b | 1971 | 8,5 | 5,2
8c | 1971 | 8,5 | 5,2
8d | 1971 | 8,5 | 5,2
12a | 1971 | 8,5 | 12
12b | 1971 | 8,5 | 12
17a | 4095 | 17,664 | 12
30a | 2479 | 24890 | 30

Sustitución de cada banda en los planes de frecuencias para las transferencias de datos asimétricos