2 Linea digital de abonado VDSL2
2.13 Máscaras de la densidad espectral de potencia utilizadas en los planes 998

Hay un total de 17 máscaras que se definen en los planes 998 en la recomendación para la conexión VDSL2. Por lo tanto, sólo mostramos los parámetros para las dos máscaras PSD que se utilizan en la red de acceso del operador de telecomunicaciones más grande de la República Checa.

Los parámetros básicos de la máscara PSD que se utiliza en las redes de acceso de la República Checa.
Atajo | Etiqueta | Utilización de la banda US0 | Límite superior de frecuencia para flujo de subida o de bajada [kHz]
B8-6 | 997-M2x-B | B | 12000
B8-12 | 998ADE17-M2x-B | B | 17664

Las siguientes condiciones son válidas para la banda US0 de flujo de subida para cada una de las máscaras:

B - corresponde al anexo B de la UIT -T G.992.5

Ambas máscaras PSD utilizadas para la transmisión de datos de usuario de flujo de subida etiquetada como US0. La elección de estas máscaras proporciona propiedades adecuadas en la compatibilidad espectral con los sistemas de ADSL/ADSL2+. Estas conexiones utilizan las mismas bandas de frecuencia para el mismo sentido de transmisión, por lo que se elimina la interferencia de tipo NEXT.

Máscara PSD 998ADE17-M2x-B con direcciones de transmission marcadas.