2 Linea digital de abonado VDSL2
2.1 Características básicas de conexión VDSL2

La línea de abonado digital VDSL2 es una segunda generación de conexión VDSL. Sin embargo, la innovación más significativa no está probado sorprendentemente tomada de su especificación original de VDSL, sino que se toma de la conexión ADSL2 de segunda generación. Esto es específicamente la codificación de rejilla (conocida como Código Trellis ) con la capacidad de reparar los errores de bit único receptor y la capacidad de corregir las ráfagas de errores causados ​​por la interferencia impulso utilizando un código Reed -Solomon y el entrelazado de datos. Al igual que la velocidad de transmisión ADSL2 se puede cambiar durante la operación SRA (Seamless Rate Adaptation, adaptación de velocidad fácil ), el control de la potencia de transmisión para reducir crosstalks a pares vecinos , y activar el modo de ahorro de energía (conocido como modo de suspensión ) .

La recomendación básica que normaliza la conexión de la VDSL2 es UIT -T G.993.2.

El aumento de la velocidad de transmisión para obtener una extensión utilizada frecuencia de banda de hasta 30 MHz. Por comparación, la conexión ADSL2+ utiliza una banda de frecuencia de sólo hasta 2208 MHz. Velocidades de transmisión máximas que van desde decenas a cientos de Mbit/s . En la dirección de bajada, el valor máximo es de alrededor de 200 Mbit/s.

Sin embargo, la ampliación de la banda de frecuencia utilizada tiene una gran desventaja. La longitud máxima del bucle local, que puede ser accionado en la conexión VDSL2, es más corta en comparación con la conexión ADSL2+. La atenuación de la línea en la banda de frecuencia especificada crece con el aumento de ancho de banda de frecuencia.

La siguiente figura muestra el curso de la atenuación del par trenzado dependiendo de la frecuencia (longitud del cable 1 km, cables con corriente promedio de 0,4 mm , material de cobre). El par simétrico se encuentra en un clásico cable local de cuatro puntos en la construcción TCEPKPFLE.