2 Linea digital de abonado VDSL2
2.14 Cadena de transmisión de las conexiones VDSL2

La arquitectura de red completa para la transmisión de datos de alta velocidad y acceso a Internet vía xDSL se muestra en la siguiente figura.

Cadena de transmission de las conexiones VDSL2.

En general, la arquitectura de red puede ser dividida entre las siguientes tres partes:

- CPN (Customer Premises Network, red local de cliente),
- NAP (Network Access Provider, proveedor de acceso a la red),
- NSP (Network Service Provider, proveedor de servicio de red).

Una característica distintiva del concepto se refiere a la división entre los proveedores de Internet y de servicios. Ambas funciones pueden realizar una sola entidad, pero en relación con una variedad de servicios y entorno competitivo en las telecomunicaciones es útil para separar los roles.

En el concepto de red de abonado se puede incluir todo, se sigue el punto terminal del proveedor de acceso a la red (normalmente una toma de telecomunicaciones), es decir, el equipo terminal, terminales, redes de datos locales y LAN.

El proveedor NAP opera una tecnología para la transmisión física de señales procedentes de los abonados a los nodos de telecomunicaciones. En el caso de conexiones VDSL2 NAP se compone de pares simétricos de cobre (conductores metálicos) que resultan de CPN y que termina en multiplexores de acceso DSLAM. Los multiplexores ISP se conectan a su propia red de núcleo, de los cuales hay una conexión al proveedor de servicios.

Las fuentes de datos se transmiten a través del NAP, que se encuentra en el proveedor de servicios de red NSP. Por ejemplo, puede ser una sola empresa, por lo general una empresa que opera un archivo de programas de televisión, o puede estar formado por NSP de facto de Internet de la red global.