3 Suscriptores de banda ancha del estándar G.fast
3.2 Utilización de circuitos fantasmas

Los circuitos fantasmas fueron utilizados para las líneas telefónicas de larga distancia para aumentar la capacidad de transmisión. El principio es el de establecer una señal a centros de transformación de dos líneas y crear así circuito adicional. El uso de este principio se limita a aumentar la imposibilidad de la frecuencia del transformador de simetrización equilibrado de precisión y el aumento de la diafonía entre los mayores y el circuito fantasma. Los fenómenos mencionados pueden ser eliminados mediante la supresión de la diafonía a través la modulación VDMT y lograr por ejemplo, velocidades de cerca de 500 Mbit/s en ambas direcciones con una longitud de cable de 400 m.

Principio del circuito fantasma

Velocidades de transmisión para sistemas xDSL de alta velocidad modelados en un cable con una longitud de 400 m
Modelo para longitud de cable de 400 m | Plan de frecuancia VDSL2 hasta 17 MHz | Plan de frecuencia VDSL2 hasta 30 MHz
flujo de bajada [Mbit/s] | flujo de subida [Mbit/s] | flujo de bajada [Mbit/s] | flujo de subida [Mbit/s]
2 lineas más fantasma | 150 | 67 | 176 | 80
2 lines | 166 | 92 | 226 | 118
2 lineas más fantasma con cancelación de diafonía | 382 | 243 | 493 | 449

Fuera de los circuitos fantasmas se pueden realizar incluso un superfantasma con 4 líneas. Así se pueden conseguir un total de 7 circuitos: 4, 2 fantasmas básicos y entre ellos uno superfantasma.

Además de las líneas fantasmas se han hecho experimentos con la transmisión en el modo unísono, donde los pares de hilos individuales se toman como vías de transmisión separadas. La fuerte diafonía resultante puede compensarse utilizando también la modulación VDMT. Esta solución, sin embargo, es una ventaja para preparar la conducción simétrica, es decir, tiene una resistencia significativa contra interferencias ambiente. Por lo tanto, debido a la considerable interferencia mutua entre los cables y el medio ambiente, este tipo de práctica no tuvo éxito.