3 Suscriptores de banda ancha del estándar G.fast
3.3 Alimentación del nodo óptico desde el módem del usuario

En análogo clásico y la implementación básica ISDN la potencia del equipo terminal desde la central (típicamente una tensión de alimentación de 60 V y una corriente de suministro de decenas de mA). En relación con la velocidad extrema según lo especificado por el título de trabajo se espera en G.fast revertir el flujo de energía.

El nodo (mini DSLAM) será alimentado desde el módem local en el punto denominado "punto de distribución". Esta es la razón de este enfoque a la solución de los muchos años de resolución de problemas con equipos de potencia colocado en la red de acceso entre la PBX (Private Branch eXchange, rama privada de intercambio) del operador de telecomunicaciones y el abonado.

Los dispositivos en el punto de distribución están conectados a una red de proveedores a través de fibra óptica, por lo que no es posible realizar el suministro de energía a distancia por la línea de señal.

La solución de fuente de alimentación local de una red suele ser problemática. Por consiguiente, el resultado lógico es la fuente de alimentación del lado del abonado, donde es necesario para resumir la salida de potencia a partir de múltiples participantes a la vez.