1 Redes y líneas de abonado digital
1.3 Red de acceso metálica

La red de acceso de telecomunicaciones se basa en pares de cobre simétricos en la mayoría de países europeos. El diseño de concepción de la red contaba principalmente con la prestación de servicios de telefonía a través de líneas telefónicas analógicas POTS ( Plain Old Telephone Service, servicio telefónico básico ) en el rango de frecuencia de 300 Hz a 3.400 Hz (es decir, canal telefónico clásico) o conexiones digitales básicas BRA - RDSI (Basic Rate Access - Integrated Services Digital Network, tasa de acceso básica - Red digital de Servicios Integrados ) en el rango de hasta 80 kHz .

Las redes de acceso de los mayores proveedores de telecomunicaciones en la República Checa se basan en los cables metálicos , cuyo elemento básico es un quad en espiral y par simétrico .

Los cables utilizan hilos de cobre con diámetros de 0,4 , 0,6 y 0,8 mm de diámetro de aislamiento máx. 1,7 mm y tienen una carcasa exterior predominantemente de polietileno. El recubrimiento de los cables se llena con un material de relleno de forma adecuada (gel) , que forma una protección contra el agua. Los conductores tienen aislamiento de espuma de polietileno . Los cables en la versión autoportante (cables que se cuelgan ) no se llenan y se utiliza aislamiento de polietileno. Parte de la red de acceso en la República Checa, también utiliza cables de cobre con conductores de cobre con diámetros de 0,4 , 0,6 y 0,8 mm con un aislamiento de papel - aire.

Las redes de acceso de otros operadores de telecomunicaciones son, en comparación con los proveedores de la red más grande, relativamente pequeñas y cubren un área geográfica pequeña. Por esta razón, a lo largo de este módulo se discuten los parámetros y condiciones de funcionamiento de los elementos de red en la red de acceso sólo de los proveedores más grandes.