3 Suscriptores de banda ancha del estándar G.fast
3.4 Modulación de vector – VDMT

La modulación DMT es utilizada por el xDSL para el uso más eficaz del potencial de pares simétricos metálicos y le permite responder adecuadamente a la existencia de interferencias de banda estrecha en el canal de frecuencia. Para xDSL con la modulación DMT, debido a la naturaleza del cable metálico entorno de transmisión compartida, puede aumentar aún más las velocidades de transmisión alcanzable utilizando el denominado como vector de modulación VDMT (Vectored DMT, DMT vectorizado).

El componente dominante de la interferencia, lo que limita la velocidad de transmisión de los sistemas xDSL, es la interferencia de diafonía.

La diafonía es la transmisión de señales y las relaciones inductivas y capacitivas entre pares. Así, una señal transmitida, por ejemplo, desde el primer par al otro par opera en el segundo par de interferencia negativa y disminuye el SNR (Signal-to-Noise Ratio, relación señal a ruido) y por lo tanto la velocidad de transmisión resultante. Dado que prevenir la diafonía no es posible debido a la estructura de un cable de cobre y las propiedades de las ondas electromagnéticas, es necesario para eliminar los efectos de diafonía en la señal útil transmitida. La eliminación de la diafonía asegura la mejora de la SNR y por lo tanto la velocidad de transmisión alcanzable. De acuerdo con la medición de diafonía, distinguimos entre NEXT (Near End Cross Talk, diafonía de terminación cercana) y FEXT (Far End Cross Talk, diafonía de terminación lejana). La diafonía NEXT puede ser eliminada mediante el uso de direcciones de transmisión de división de frecuencia. El tamaño de la diafonía FEXT por lo tanto, es crucial para las conexiones xDSL.

El principio de modulación de VDMT utiliza un aparato matemático sofisticado que describe las características de pares simétricos de diafonía y los vínculos mutuos entre las parejas. Es posible diferenciar la dirección de transmisión para su eliminación.

En el flujo de bajada VDMT se explota el hecho de que el dispositivo DSLAM es un elemento común para todas las conexiones xDSL en el cable de cobre. Así, en el DSLAM tenemos un único punto de información sobre los símbolos DMT para ser enviados en el siguiente momento por líneas metálicas (es decir, se vectorizan los valores de símbolos DMT - de ahí el nombre vectored modulación DMT vectorizada). Dado que en el DSLAM también se conocen parámetros de los distintos pares simétricos de diafonía y los vínculos entre ellos (conocido es un proceso de establecer una conexión), es posible modificar los símbolos DMT transmitidos con respecto a los medios de transmisión, que serán transmitidos. En el módem del lado receptor usuario final tendrá entonces los símbolos teóricamente de curso ideal y parámetros adecuados para la detección de errores. Los problemas de sincronización de transmisión también son fácilmente manejables, ya que es el elemento central de la DSLAM. Se necesita sincronización de la transmisión de símbolos DMT. Los símbolos que se transmiten unos a otros a través de conexiones de diafonía tienen una causa definida, según los cálculos durante su preparación.

En la dirección de flujo de subida no es posible ajustar el símbolo transmitido en el equipo terminal de un abonado. Eso pondría mayor demanda de equipos y la eficiencia computacional de los equipos terminales. Además, el equipo terminal nunca puede tener información acerca de los símbolos que se transmiten por otras conexiones en cable metálico. Por lo tanto, es necesario modificar sólo la señal recibida de nuevo en el DSLAM (el elemento central) usando un cancelador de la diafonía especial de bloques. Una cuestión importante también es necesario sincronizar las transmisiones desde los abonados hacia el DSLAM extremo con respecto a los bucles de diferente longitud.

La VDMT es una extensión de la modulación DMT en un entorno multi-usuario, que resuelve el problema de tipo MIMO y tipo elimina la diafonía FEXT. La diafonía NEXT se elimina por las direcciones de transmisión de división de frecuencia.

Con respecto a la co-localización de los módems en DSLAM se pueden emitir síncronamente símbolos DMT de difusión en la dirección de flujo de bajada. Asegurar la transmisión síncrona de símbolos de los usuarios al acceso multiplexado DSLAM es complicado debido a las diferentes longitudes de las conexiones individuales, pero se puede utilizar un método tal como el compresor FDD.

La sincronización en el flujo de subida es paralela a los procedimientos de control de acceso al medio en un punto compartido - una gran cantidad de puntos, como las redes ópticas pasivas y redes de radio LDMS (Local Multipoint Distribution System, sistema de distribución local multipunto). La difusión en los módems de suscriptor debe ser programada con respecto a los diferentes tiempos de propagación de señales a lo largo de diferentes líneas de los participantes remotos.

El método compresor FDD utiliza CS (Cyclic Suffix, sufijo cíclico). Esto, a diferencia de la CP (Cyclic prefix, prefijo cíclico), se inserta por símbolo DMT. La longitud de CS debe ser igual o mayor que la máxima diferencia en el retardo de propagación de los canales de señal. El método compresor FDD también elimina la diafonía residual NEXT. La desventaja de este método es una reducción de la velocidad de transmisión.

El principio de sincronización de símbolos en la conexión xDSL en el flujo de subida.