1 Redes y líneas de abonado digital
1.2 La red de telecomunicaciones

Ya se ha mencionado que la red de telecomunicaciones debe estar estructurada de una manera determinada. Por lo general, está dividida en dos partes principales - núcleo (backbone) y acceso. Ambas tienen sus retos y características.

La red principal de telecomunicaciones pretende interconectar varios nodos de red del proveedor de telecomunicaciones. Todas las transacciones de datos se concentran en estos nodos de todos los abonados y después se puede transferir eficazmente a través de los caminos de telecomunicaciones compartidos a través de una amplia área geográfica. Típico de esta red es:

- El medio de transmisión estándar es de fibra óptica monomodo,
- El rango de velocidad de transmisión está en las decenas Gbit / s,
- Las distancias operativas son de decenas de miles de kilómetros,
- La topología en anillo es una topología de red típica.

Las redes de telecomunicación de acceso son parte de la red de telecomunicaciones, que es el último punto entre el proveedor y el abonado. En el último punto, el ISP (Internet Service Provider, Proveedor de Servicios de Internet) se considera generalmente un HOST intercambio local o RSU (Remote Subscriber Unit, unidad de abonado remoto). Lo que procede del cuadro de distribución principal (o de la RSU) en la red y los gabinetes de la calle gradualmente se ramifica en diferentes direcciones hasta llegar a los suscriptores finales. Típico de esta red es:

- El medio de transmisión es el par simétrico metálico (las fibras ópticas monomodo son opcionales),
- El rango de velocidad de transmisión está en cientos de Mbit/s,
- La distancia operativa es de cientos de metros a kilómetros,
- La topología de red más común es una topología de árbol.