2 Linea digital de abonado VDSL2
2.7 Variaciones de la conexiones VDSL2

Los capítulos siguientes se ocupan de los parámetros del bloque PMD, a través del cual el terminal está conectado al medio de transmisión físico - par simétrico.

La conexión VDSL2 se produce en varias versiones diferentes de manera que sea capaz de realizar tareas en diferentes condiciones de transmisión. Los anexos del UIT -T G.993.2 básico son una organización internacional de normalización que identifican tres tipos básicos de conexiones VDSL2. En la recomendación se identifica:

- Anexo A – Conexión VDSL2 a la red de acceso en América del Norte,
- Anexo B - Conexión VDSL2 a la red de acceso en Europa,
- Anexo C - Conexión VDSL2 a la red de acceso en América del Norte en Japón.

Común a todos los tres tipos de conexiones es un arreglo de bloques de los circuitos internos y los principios de estos circuitos. Así, es un ejemplo el método de seguridad de flujo de datos de abonado antes de su transmisión a la red de acceso (entrelazado de circuitos para la sincronización, el codificador de convolución, el modulador, etc.).

La modulación multicanal DMT (Discrete Multi-Tone, multi-tono discreto) se utiliza exclusivamente para la realización de la transmisión de datos para los tres tipos de conexiones.

El principio de esta modulación es utilizado mediante la división de toda la banda de frecuencias en una serie de subcanales independientes (a veces también se les denomina tonos o portadores). La anchura de subcanal puede ser o bien la misma que en el antiguo ADSL, por lo tanto 4,3125 kHz o 8,625 kHz dos veces, pero sólo para la banda de 30 MHz. En cada sub-sub-canal de datos de abonado se realiza una modulación QAM. El número de estados de la modulación en las conexiones VDSL2 va desde 4 hasta 32,768, lo que corresponde a 2 o a transferir 15 bits de estado de una sola modulación. La velocidad de modulación es 4,3125 kHz de ancho de subcanal fijado a 4 kBd y 8,625 kHz de ancho de subcanal fijo a 8 kBd. El método FDD (Frequency Division Duplex, dúplex por división de frecuencia) puede ser utilizado para la creación de una transmisión bidireccional.

Los diferentes perfiles, horarios de emisión y máscaras de frecuencia de PSD (Power Spectral Density, densidad espectral de potencia) se establecen para la conexión VDSL2 en varios anexos UIT -T G993.2 según los parámetros típicos de redes de acceso de telecomunicaciones de la región específica .