2 Linea digital de abonado VDSL2
2.8 Perfiles de conexiones VDSL2

Se ha mencionado que el aumento de las velocidades de transmisión se obtiene gracias a una extensión de la banda de frecuencias utilizada. Pero el ancho de banda ampliado reduce la longitud máxima del bucle local, porque hay una atenuación en el trayecto de transmisión en el cobre a frecuencias más altas. Por lo tanto, en lo que respecta a las disparidades en las redes de acceso de cada región (América del Norte, Europa, Japón), la necesidad de implementar servicios de transmisión de datos y otras condiciones varias, las conexiones con VDSL2 establecen distintas bandas de frecuencia de ancho utilizado en los perfiles de VDSL2. Los perfiles se diferencian por la frecuencia de corte superior, ancho de canal secundario y una potencia máxima total de la señal transmitida.

Parámetros comunes de perfiles de conexiones VDSL2 en Europa.
Perfil | Max. potencia en flujo de bajada [dBm] | Max. Potencia en flujo de subida [dBm] | Anchura del subcanal [kHz] | MBDC [Mbit/s]
8a | +17,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
8b | +20,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
8c | +11,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
8d | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
12a | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 68
12b | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 68
17a | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 100
30a | +14,5 | +14,5 | 8,625 | 200

La banda de frecuencia no puede ser utilizada como una sola unidad. El subscriptor quiere enviar y recibir datos a través de sus líneas metálicas individuales. Por lo tanto, es necesario dividir la banda de frecuencias en al menos dos sub-bandas para los dos sentidos de transmisión. Para separar sentidos de circulación se utilizarán dos métodos básicos. El primer método es la cancelación de eco, el segundo método es la división de frecuencia.

La conexión VDSL2 sólo puede utilizar el método de FDD con zonas dedicadas para ambos sentidos de transmisión y el cruce entre bandas. Este método reduce los efectos de NEXT (Near End Cross Talk, diafonía de extremo cercano). Por lo tanto, debido a esta característica, el método FDD es el preferido en conexiones VDSL2.

El parámetro MBDC (Minimum Bidirectional Net Data Rate, mínimo bidireccional de velocidad de transmisión de datos) representa el valor mínimo de la tasa de transmisión, que se define como la suma de las velocidades de transmisión en ambas direcciones. Este valor terminal MBDC debe ser alcanzado para ser clasificado para su uso en un perfil de frecuencia dada. Velocidad NDR (Net Data Rate, velocidad de transmisión de datos) se ofrece al abonado, y no incluye requisitos para la transmisión de bits de información y de cabecera de negocio entre módems VDSL2. La velocidad efectiva será aún menor que el valor de la NDR (parte se utiliza por ejemplo para la cabecera de las tramas Ethernet o paquetes IP).