2 Linea digital de abonado VDSL2
2.9 División de la banda de frecuencia

La situación para las conexiones VDSL2 un poco complicada. La conexión VDSL2 debe permitir ofrecer servicios que requieren tanto las transferencias de datos asimétricos y simétricos. Por esta razón, es necesario subbandas de frecuencia divididas en partes más pequeñas, y estas partes rotan secuencialmente a fin de obtener la velocidad deseada de transferencia de datos en ambas direcciones, teniendo en cuenta el incremento de la pérdida en la trayectoria. El método de rotación y el ancho de las sub-bandas de frecuencia individuales vienen determinados por el llamado plan de frecuencias. Las sub-bandas para la dirección de transmisión de enlace descendente (flujo de bajada) se identifican y se numeran como: D1, D2, D3, D4. Las sub-bandas de transmisión de enlace ascendente (flujo de subida) están marcadas y numeradas como: US0, US1, US2, US3, US4.

Hay dos planes de frecuencias principales para la conexión VDSL2, que se basan en los planes para la conexión VDSL. El plan de conocido como el 998 es adecuado para las transmisiones de datos con velocidades de transmisión asimétricas. El plan, conocido como el 997 es adecuado para los servicios que requieren transferencias de datos simétricos.

La figura muestra cómo utilizar la banda de frecuencias en ADSL2+ a través de conexiones RDSI y VDSL2 que operan con el plan de frecuencias 998ADE17.