2 Linea digital de abonado VDSL2
2.10 Planes de frecuencias para las transferencias de datos simétricos

El uso de las transferencias de datos simétricos está especialmente desarrollado para las pequeñas y medianas empresas cuyos empleados necesitan datos de Internet no sólo de descarga, sino también de subida a alta velocidad. Un ejemplo de servicio con velocidades de transmisión simétricas puede ser el vídeo más popular, que se organizó en vez de talleres convencionales.

Se señaló en el capítulo anterior que el plan de frecuencia fundamental que determina la transmisión de los datos simétricos es el plan de frecuencia fundamental 997. Este plan se divide en las siguientes partes:

- 997 - plan de frecuencia fundamental con las bandas alternas habituales para las conexiones de sentido descendente y ascendente tomadas de VDSL,
- 997E - plan de frecuencias con las bandas alternas habituales para los flujos de subida y bajada extendido a 17 MHz a 30 MHz, respectivamente,
- HPE - plan de frecuencias especial para las conexiones de trabajo entre 7,05 MHz y 30 MHz (secciones 17a, 30a ).

Ejemplo de parámetros del plan de frecuencias 997E para cada perfil de conexiones VDSL2 en Europa.
Perfiles VDSL2 | El subcanal más utilizado | Límite superior de frecuencia de flujo de bajada [MHz] | Límite superior de frecuencia de flujo de subida [MHz]
8a | 2047 | 7,05 | 8,832
8b | 2047 | 7,05 | 8,832
8c | 1182 | 7,05 | 5,1
8d | 2047 | 7,05 | 8,832
12a | 2782 | 7,06 | 12
12b | 2782 | 7,05 | 12
17a | 4095 | 14 | 17,664
30a | 3478 | 27 | 30

Sustitución de cada banda en los planes de frecuencias para las transferencias de datos simétricos