1 Redes y líneas de abonado digital
1.4 Red de acceso híbrido

Hoy en día es necesario proporcionar a los suscriptores nuevos servicios a parte de sólo el servicio de telefonía. Por encima de todo, se ofrece una transferencia de datos de alta velocidad y el acceso a la red mundial de Internet, la transmisión de señales de televisión y vídeo. Sin embargo la red de acceso metálica hoy en día se acerca a sus límites. Parámetros físicos de par trenzado (atenuación, velocidad de grupo de propagación, crosstalks, etc.) reducen significativamente los parámetros de transmisión, tales como la tasa de transferencia y evitan su ulterior incremento. La solución a esta situación es reemplazar los pares simétricos en la red de acceso por las fibras ópticas. Dada la topología convencional de la red de acceso, sin embargo, esta solución es demasiado cara. Por lo tanto, la sustitución de pares de cobre para fibras ópticas tiene lugar gradualmente desde el nodo de red ISP hacia el abonado final. Dicha red de acceso abreviado FTTx (Fiber to the x, fibra a x), donde el personaje x es un comodín, lo que indica el punto de terminación de la fibra óptica. Los principales tipos de redes FTTx son:

- FTTH – Fiber To The Home, fibra en el hogar
- FTTO – Fiber To The Office, fibra a la oficina (significa a los locales de oficinas o de negocios)
- FTTB – Fiber To The Building, fibra al edificio
- FTTC, FTTCab – Fiber To The Curb, Fiber To The Cabinet, fibra hasta la acera , fibra hasta el gabinete ( significa un gabinete local o acera ) con una longitud de cable de cobre de hasta 300 m,
- FTTN – Fiber To The Node, fibra hasta el nodo (hasta un punto caliente local – un gabinete en la calle o columna) con una longitud de cable de cobre por encima de 300 m,
- FTTEx – Fiber To The Exchange, fibra hasta el intercambio (signaifica a las centrales digitales locales),
- FTTdb – Fiber To The Distribution Point, fibra hasta el punto de distribución.

Ejemplo de la red clásica de acceso metálica, red de acceso híbrido basado en el concepto FTTCab y red de acceso totalmente óptica