2 Linea digital de abonado VDSL2
2.15 Estructura del protocolo de conexiones VDSL2

La interconexión entre el abonado y el proveedor de servicios ISP puede ser, en general, construida sobre diferentes arquitecturas de protocolo. Hoy en día, se utiliza principalmente la Ethernet estándar, el protocolo punto a punto y una familia de protocolos basados en TCP/IP.

La estructura de protocolo de conexiones VDSL2 para la transmisión de datos en modo PTM.

La transmisión de paquetes IP se maneja mediante el uso de PPP (Point-to-Point Protocol, protocolo punto a punto) en la conexión VDSL2 en modo PTM, y estos paquetes IP se encapsulan en tramas Ethernet (PPP a través de Ethernet). En lugar de la terminación de la conexión PPP se realiza la autenticación, autorización, contabilidad, la asignación de direcciones IP dentro de la conexión PPP, la agregación de los flujos de datos y otros servicios. Estos servicios se encuentran el BRAS (Broadband Access Server, servidor de acceso de banda ancha) del proveedor de acceso en el punto de agregación. BRAS desde el servidor, los datos también se transporta al usuario final de Internet o de los proveedores de servicios individuales a través de una VPN (Virtual Private Network, red privada virtual). Toda esta solución se refirió como una variante PTA (PPP Terminated Aggregation, agregación terminal PPP).