2 Linea digital de abonado VDSL2
2.4 Modos de transmisión de datos del terminal de abonado

Los parámetros del bloque de TPS -TC en el modelo de capas de equipos terminales son más cercanos a los participantes y cumplen con sus requisitos de funcionalidad, dependiendo del tipo de transferencia de datos del suscriptor. En conexiones VDSL2 actuales se apoya el bloque TPS -TC en tres modos de transferencia de datos:

- STM (Synchronous Transfer Mode, modo de transferencia síncrono). En este modo, todos los dispositivos finales trabajan en la parte de red de acceso de forma sincrónica dependiendo de la DSLAM. El sincronismo significa que las transmisiones de datos a lo largo del tráfico de subida y de bajada se llevan a cabo en todos los terminales en el mismo punto en el mismo tiempo.

La ventaja de este modo de transmisión es la reducción significativa del ruido final de diafonía.

- ATM (Asynchronous Transfer Mode, modo de transferencia asíncrona). Este método de transmisión garantiza la compatibilidad con las conexiones ADSL existentes (es decir, el VTU-R dual puede trabajar contra el ADSL DSLAM). Para la transmisión de datos se usa la longitud constante de celda de 53 bytes, que se transmite de acuerdo con el tipo de contenido y se inserta con los identificadores relevantes de ruta y canal virtual VPI (Virtual Path Identifier, identificador de ruta virtual) y VCI (Virtual Channel Identifier, identificador de canal virtual), respectivamente .
- El PTM (Packet Transfer Mode, modo de Transferencia de Paquetes) está diseñado para la transmisión eficiente del tráfico en el que los datos de abonado se encapsulan en paquetes o tramas. Por lo general, esta es la trama del protocolo Ethernet de paquetes punto a punto o MPLS (MultiProtocol Label Switching, conmutación de etiquetas multiprotocolo).

- El esquema PTM se basa en estándares conocidos como Ethernet en la primera milla (IEEE 802.3ah), es decir, soluciones para la red de acceso metálica basados ​​en el 10-TS-PASS.

La conexión VDSL2 puede soportar por encima de la capa física múltiples canales de datos independientes incluyendo más servicios que tienen una calidad diferente de requisitos de servicio. Típicamente puede ser una transmisión de video que es necesario priorizarlo en el tráfico con datos normales. Los datos de estos servicios se transmiten a través de dos vías independientes (diferenciados por ruta de latencia) con parámetros ajustables independientemente, tales como la profundidad de intercalación y por lo tanto el retraso (latencia dual), etc.

La calidad del servicio es una escala de cómo evaluar la satisfacción de los suscriptores con el servicio que se paga, y que proporciona el operador. La evaluación de los servicios es un proceso relativamente complicado. Se utilizan diferentes criterios para la evaluación. Por ejemplo, a partir de unos criterios técnicos completamente objetivos, como lograr una velocidad de transmisión o el retraso de los datos transferidos, y terminando con un criterio totalmente subjetivo, como la claridad en la factura o la satisfacción con la atención al cliente .