2 Linea digital de abonado VDSL2
2.3 Modelo de capa de equipos de terminales en las conexiones VDSL2

Las funciones y características de los equipos terminales en las conexiones VDSL2 pueden describirse de manera similar como para la xDSL, a través de un modelo de capas. El modelo de dispositivo incluye dos partes básicas. La primera parte es independiente de las transmisiones de datos, ya que contiene las funciones y los bloques que se son todos dispositivos finales asociados a la misma y la adaptación al medio de transmisión de datos físicos. Hay bloques de PMD (Physical Media Dependent, dependiente del medio físico) y PMS-TC (Physical Media Specific - Transmission Convergence, medios físicos específicos - convergencia de transmisión). En la segunda parte, el bloque de TPS-TC (Transport Protocol Specific - Transmission Convergencer, protocolo de transporte específica - convergencia de transmisión) respeta el tipo de transferencia de datos y la estructura de los datos de abonado y depende de las transmisiones de datos.

Modelo de capas de equipos terminales en las conexiones VDSL2.

El bloque de funciones básicas PMD está vinculado a la transmisión real del entorno de transmisión de señales. Las funciones principales son la generación y el ciclo de recuperación, la modulación y demodulación, cancelación de eco, la remuneración de los parámetros de línea negativos e inicializar la conexión.

El bloque PMS-TC es específico dependiendo del entorno de transmisión y realiza funciones asociadas con la creación de marcos, sincronización de trama, seguridad de datos realizado por FEC (Forward Error Correction, corrección de errores directa), entrelazado, codificación y decodificación. También hay en este bloque la información adicional del servicio de suscripción añadido en un flujo de bits (encabezado de tramas de datos) e implementa el servicio de comunicación entre dispositivos.

Los parámetros del bloque de TPS-TC dependen de la funcionalidad deseada del dispositivo terminal o el tipo de tráfico de datos llevado (tipo de servicios solicitados). El bloque TPS-TC sirve como bloque de adaptación del protocolo de transporte (formato de los datos de usuario), y otros bloques inferiores de conexiones VDSL2. Es responsable de la multiplexación, demultiplexación y la sincronización de los datos de abonado individual que fluye de acuerdo con la calidad necesaria de los parámetros de servicio (priorización flujo de determinados servicios).

Los puntos de referencia marcados como S/T son interfaces en la dirección a terminales de usuario. La descripción de los parámetros de las conexiones VDSL2 procederá sólo como un bloque de la TPS -TC hacia el bloque y PMD la interfaz U.