3 Suscriptores de banda ancha del estándar G.fast
3.1 Estándar G.fast – características básicas

- Podemos encontrar en la literatura el estándar G.fast que se llama como el sistema de cuarta generación xDSL. Los inicios de la elaboración de esta norma se remontan a principios de febrero de 2012. La normalización se llevó a cabo en 2014. Los objetivos de la nueva norma de xDSL son los siguientes:
- Las tasas de transferencia son más altas en comparación con el tipo actual de conexiones xDSL - hasta 500 Mbit/s en aproximadamente100 m, respectivamente, 150 Mbit/s hasta 250 m (teniendo en cuenta que las tasas de transferencia son de hasta 1 Gbit/s)
- Utilización de los tramos cortos de líneas de abonado, ad Llamado FTTdb (Fiber To The distribution point) - la ubicación de los puntos de distribución estará muy cerca de suscriptores (hasta 250 metros) - equivalente al concepto de FTTB (Fiber To The Building, fibra hasta el edificio)
- potencia inversa
- Posibilidad de servicio de auto-instalación con los parámetros de conexiones ópticas y la sencillez de las conexiones xDSL

Todos los objetivos arriba mencionados están estrechamente relacionados en dos áreas clave. La primera área es la cuestión de cómo aumentar el rendimiento, la segunda es un área de aumento de la fiabilidad. El rendimiento de las conexiones se puede aumentar de dos maneras:

- Extensión de la banda de frecuencia - esta opción se utiliza en la generación anterior de xDSL con la demanda de la compatibilidad espectral con sistemas VDSL2
  - Máscara de PSD - A partir de los 138 kHz; 2,5 MHz; 18 MHz y 30 MHz y terminan a 106 MHz; 212 MHz y 300 MHz
  - sobre el respeto de las bandas de frecuencia adicionales, tales como la emisión de ondas VHF (usualmente llamado "Western Standard" en Europa), DAB (Digital Audio Broadcast, emisión de audio digital) - Los llamados como III. Banda de TV 174-240 MHz.
- Cancelación de diafonías - un proceso de eliminación del tipo de diafonía FEXT (Far End Cross Talk, diafonía de terminación lejana) utilizando el tipo de modulación apropriada llamada VDMT (Vectored Discrete Multi Tone, multitono vectorizado discreto)

El aumento de la fiabilidad de todo el sistema proporciona los suiguientes dos mecanismos:

- multiplexación inversa
- circuitos fantasmas

En contraste con el ADSL y VDSL, que utilizan FDD, las conexiones con el ancho de banda extremo utilizan TDD. Esto permite la asignación mucho más eficiente y flexible de ancho de banda y elimina el dilema de la asignación de bandas para cada sentido de transmisión. La sincronización del tiempo no es un problema, ya que deben ser tratados ya con respecto a la modulación VDMT.

La introducción de la TDD también proporciona soporte sencillo para salvar modos. En el contexto de la temporización modo dúplex TDD se introducen proporciones obligatorias de 90/10 y 50/50, proporciones opcionales son entonces de 50/50 a 10/90.

Entre los ya citados, los principales rasgos del estándar G.fast incluyen la aplicación de la modulación adaptativa DMT con apoyo requerido VDMT.