2 Linea digital de abonado VDSL2
2.5 Capacidades de transferencia de datos

El bloque PMS-TC está diseñado para adaptarse y asegurar los datos de abonado en un formato adecuado para la transmisión por par trenzado. Acepta secuencias de datos de participantes individuales a partir de bloques TPS-TC. Los bloques PMS-TC incluyen en estos datos cabeceras de trama, lo formatea en tramas VDSL2, y garantiza la asignación al azar de secuencias periódicas mediante cifrado, añadiendo un bit de seguridad y de entrelazado. Estos procedimientos se aplican a cada trayectoria de flujo de datos por separado.

El proceso básico para el procesado en el bloque PMS-TC.

Las vías de transmisión para las conexiones VDSL2 pueden ser en general:

- sin intercalado de datos (modo FAST) - que significa bajo retardo en la transmisión, que no sólo es necesario para la transmisión en tiempo real, sino también una baja resistencia frente a las interferencias de los impulsos.
- con intercalación de datos (modo de INTERLEAVE) - un retraso mayor en la transmisión, que no es un defecto, por ejemplo, cuando se transfieren datos a la Internet (típicamente realizado a través de FTP (File Transfer Protocol, protocol de transmisión de ficheros) ), pero también con una mayor resistencia contra la interferencia impulsiva .

El intercalado es una técnica que mejora la capacidad de detectar y corregir los errores resultantes de la interferencia de impulso durante la transmisión. Es posible la reparación de datos dañados de equipo terminal y no se puede volver a transferir los datos desde la fuente. Esta capacidad conduce a aumentar la eficiencia de transmission.

La desventaja del intercalado es el aumento del retardo de transmisión.

El intercalado crea gradualmente una trama de datos con los datos de abonado y los divide en un número de partes. La clasificación de las partes individuales se define en procedimientos de cambio (intercala). Este marco modificado se envía a la trayectoria de transmisión. El ruido de impulso durante la transmisión puede provocar que haya un conjunto de errores en la trama de datos transmitida. En el lado receptor, las partes de las tramas dañadas son reordenadas de nuevo en el orden original. Es muy probable que aparezca el error de ráfaga durante el reordenamiento en diferentes partes de la trama. Estos errores se pueden tratar para detectar y realizar un mejor uso de la codificación Reed-Solomon (ver. a continuación). La desventaja es el incremento de retardo (decenas a cientos de milisegundos), porque la trama de datos en el lado de transmisión no se transmite inmediatamente después del encabezado, ya que es necesario retrasar para el reordenamiento. Del mismo modo, hay un retraso en el lado receptor. La ventaja de la creación de bandas es obtener una mayor resistencia contra el ruido impulsivo que molesta especialmente durante las transmisiones de video de los estándares de codificación MPEG (Moving Picture Experts Group). Para emisiones de vídeo con codificación MPEG, el efecto de ruido de impulso se manifiesta como el llamado "efecto de bloqueo". Para restaurar la información de imagen es necesario esperar a la clave de transferencia del fotograma.