1 Redes y líneas de abonado digital
1.5 Linea digital de abonado

Los equipos terminales de xDSL (Digital Subscriber Line, línea digital de abonado) están especialmente diseñados para permitir un mejor uso del potencial de cobre en la infraestructura de red de acceso. Una característica común de estos sistemas es la relativamente alta velocidad de transmisión, en el orden de hasta decenas de Mbit/s. Las líneas digitales de abonados se pueden clasificar según diferentes criterios. Una división principal tiene en cuenta el método de transmisión a las conexiones de transmisión digital, que puede ser en:

- banda base (HDSL (High-speed Digital Subscriber Line, línea de abonado digital de alta velocidad), SHDSL (Symmetrical High-speed Digital Subscriber Line, línea de abonado digital simétrica de alta velocidad),
- banda modulada (ADSL2+ (Asymmetrical Digital Subscriber Line, línea de Abonado Digital Asimétrica), VDSL2 (Very high-speed Digital Subscriber Line, línea de abonado digital de muy alta velocidad) y G.fast ) y puede ser operado en las líneas de abonado junto con el ya instalado otro servicio operado en la banda de base , por ejemplo POTS o RDSI - BRA.

En el caso de las soluciones puramente metálicas de la red de acceso, donde la conexión con el proveedor cerca de los principales puntos de distribución, se puede utilizar ADSL, SHDSL, y en una distancia limitada también se puede utilizar segunda generación mejorado ADSL2+ y VDSL. En el caso de las soluciones de red de acceso ópticos y metálicos híbridos, donde hay instalaciones del proveedor más cerca de los suscriptores se pueden aprovechar al máximo las conexiones ADSL2+ y VDSL2 y G.fast.