2 Linea digital de abonado VDSL2
2.6 Seguridad en la transferencia

La secuencia de datos transmitida está codificada en el bloque PMS-TC. Codificar en el lado de transmisión (y de desaleatorización en el lado receptor) tiene por objeto eliminar una secuencia periódica de flujo de datos transmitidos. El cifrado / descifrado se realiza por lo general como un registro de desplazamiento con retroalimentaciones establecidas. Cifrar la operación de descifrado debe ser, por supuesto, completamente invertida, para restaurar la secuencia original de datos.

La aleatorización de la secuencia de transmisión de los resultados de datos trae demandas más bajas en el ancho de banda de frecuencia requerida de la trayectoria de transmisión.

Para realizar la conexión VDSL2, al igual que en otras xDSL, la utiliza la seguridad de la secuencia de datos contra errores de transmisión. Para la detección de errores se utiliza la seguridad utilizando palabra de 8 bits que se genera mediante el cálculo de un código CRC cíclico clásico (Cyclic Redundancy Check, verificación por redundancia cíclica).

El FEC se basa en código Reed-Solomon RS. La corrección de errores en conjunto con intercalación, proporciona protección contra fallos individuales y los errores de ráfaga corta.

Cuando se codifica utilizando el código Reed-Solomon se utilizan bloques sólidos formando un número de bytes de datos, y una cantidad fija de bytes de señalización. El número de bytes de seguridad puede ser un número entero de 0 a 16. La secuencia de datos completos (incluida la seguridad ) pueden tener de 32 a 255 bytes. En términos generales, el número de bytes que se puede utilizar con el código Reed -Solomon es la mitad que el número de bytes utilizados para seguridad.

Este método de corrección de errores es muy eficaz por su baja redundancia (típicamente siete por ciento).

Al determinar los parámetros específicos para la corrección FEC y de entrelazado es necesario un compromiso entre el grado de protección contra errores y el retardo de transmisión global.