4Estándares para la transmisión de televisión digital

Durante la evolución de la televisión digital se han desarrollado y desplegado varios estándares de emisión en el mundo (Fig. 5). La mayoría de estos estándares adoptaron el principio de multiplexación MPEG (MPEG-TS, MPEG transport stream) y el códec de vídeo MPEG-2. Sin embargo, presentan diferencias en la forma en que procesan un flujo de transporte a la salida del multiplexor MPEG y así como en los formatos de vídeo y audio que se utilizan antes de la codificación. Se pueden distinguir los siguientes estándares digitales de radiodifusión televisiva [4]:

- Digital Video Broadcasting (DVB) - DVB representa un conjunto de estándares abiertos mantenido por el Proyecto DVB (consorcio) que cubre la radiodifusión de la televisión digital y publicado por un Comité Técnico Conjunto (JTC) de las organizaciones de normalización ETSI, CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) y la EBU (European Broadcasting Union). Se utiliza modulación OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing). DVB fue primero adoptada por Europa y más tarde implementada en Asia, África y Australia.
- Advanced Television System Committee (ATSC) – Los estándares ATSC se han aplicado en América del Norte y Corea del Sur y permiten la difusión de la televisión digital por cable, terrestre y por satélite en calidad SD y HD. Para la codificación de audio se utiliza Dolby Digital AC-3 y para la codificación de vídeo MPEG-2 o ITU-T H.264 (MPEG-4). Los flujos de transporte son modulados por 8VSB (eight-level vestigial sideband) por vía terrestre y por 16VSB o 256-QAM a través de cable. En lugar de la radiodifusión de TV ATSC vía satélite, en los EE.UU. y Canadá se utilizan sistemas ya sea DVB-S o de propiedad para ofrecer televisión digital vía satélite.
- Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) – Los estándares ISDB adoptados en Japón, Filipinas, Sri Lanka y los países de América del Sur también ofrecen televisión digital por cable, terrestre y por satélite, así como la televisión digital móvil y la radio digital. Todos ellos también se basan en estándares MPEG-2 o MPEG-4. En función del medio de transmisión, se utiliza modulación PSK (satélite) o OFDM con BPSK/QAM (terrestre).
- Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting (DTMB) – DTMB es una fusión de varios estándares multimedia chinos con el objetivo de proporcionar la televisión digital a los usuarios fijos y móviles en China, Hong Kong y Macao. El estándar aplica métodos mejorados para la sincronización, la corrección de errores y la transmisión (OFDM modificada).
- Digital Multimedia Broadcasting (DMB) – La tecnología DMB representa un sistema de transmisión de radio digital que permite la emisión de contenidos multimedia (TV, radio, datos) a dispositivos móviles. Fue desarrollado en Corea del Sur.

Fig. 5 - Despliegue de los estándares de televisión digital en el mundo