6HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)

Hybrid broadcast broadband TV (HbbTV) es una iniciativa global centrada en la armonización de los servicios de radiodifusión y de banda ancha y sobre la propuesta de especificaciones técnicas de cómo entregar estos servicios y aplicaciones a los usuarios finales a través de televisores, decodificadores y dispositivos de pantalla múltiple.

La Especificación Técnica (TS - Technical Specification) ha sido elaborada por el Comité Técnico Conjunto (JTC - Joint Technical Committee), la Unión Europea de Radiodifusión (EBU - European Broadcasting Union), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI - European Telecommunications Standards Institute).

La Fig. 9 representa la arquitectura del sistema general HbbTV con un terminal híbrido [12]. La descripción de la arquitectura del sistema HbbTV se introduce en [12] y se pueden encontrar más detalles en [12], [13], [14], [15].

Las funcionalidades del terminal híbrido crean condiciones para su conexión a los dos segmentos de la red híbrida (radiodifusión y banda ancha). De esta manera, el terminal híbrido puede recibir contenido estándar de emisión A/V, los datos de aplicación y la información de señalización de la aplicación. Además el terminal híbrido puede estar conectado a Internet a través de una interfaz de banda ancha. Esto permite la comunicación bidireccional con el proveedor de la aplicación. Sobre esta interfaz el terminal puede recibir los diferentes tipos de contenido multimedia (por ejemplo, flujo con contenido A/V bajo demanda), la descarga de contenido A/V, etc. La interfaz de banda ancha también puede permitir la conexión de pantallas adicionales (como smartphone, tablet, etc. ) a la misma red local que el terminal híbrido (Fig. 9).

Fig. 9 - Arquitectura general del sistema HbbTV