4Normy pro vysílání digitální televize

V průběhu vývoje digitální televize bylo ve světě definováno a prakticky nasazeno několik vysílacích norem (Obr. 5). Většina z nich přejala multiplexní princip zavedený skupinou MPEG (MPEG-TS, MPEG Transport Stream) a video kodek MPEG-2. Rozdíly jsou však v tom, jak zpracovávají transportní tok za MPEG multiplexorem, a rovněž jaké formáty používají pro video a audio před kódováním. Existují následující normy pro vysílání digitální televize [4]:

- DVB (Digital Video Broadcasting) – představuje soubor otevřených norem spravovaných konsorciem DVB Project, které pokrývají vysílání digitální televize a jsou vydávány společnou technickou komisí (JTC – Joint Technical Committee) následujících standardizačních organizací: ETSI, Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization) a Evropské vysílací unie (EBU - European Broadcasting Union). Standard DVB byl nejprve nasazen v Evropě, později pak také v Asii, Africe a Austrálii.
- ATSC (Advanced Television System Committee) – normy ATSC byly přijaty v Severní Americe a Jižní Koreji; umožňují vysílání digitální televize kabelovými a rádiovými cestami v SD a HD kvalitě. Pro kódování audia se používá Dolby DIGITAL AC-3, pro kódování videa pak MPEG-2 nebo ITU-T H.264 (MPEG-4). Pro transportní toky se používá modulace 8VSB (Eight-level Vestigial Sideband) pro pozemní vysílání a 16VSB nebo 256-QAM v případě kabelového přenosu. Pro satelitní přenosy se v USA a Kanadě používá buď DVB-S, nebo jiné proprietární systémy.
- ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) – tyto normy byly implementovány v Japonsku, na Filipínách, Srí Lance a v zemích Jižní Ameriky. Umožňují vysílání digitální TV a rozhlasu přes kabel či rádiově, včetně mobilní verze. Všechny jsou založeny na standardech MPEG-2 nebo MPEG-4. V závislosti na přenosovém médiu využívají modulaci PSK (satelit) nebo COFDM s PSK/QAM (pozemní vysílání).
- DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting) – představuje sloučení několika čínských norem s cílem poskytnout digitální TV pevným i mobilním uživatelům v Číně, Hongkongu a Macau. Norma využívá vylepšené metody pro synchronizaci, opravu chyb a přenos (modifikovaná OFDM).
- DMB (Digital Multimedia Broadcasting) – technologie DMB představuje digitální rádiový systém pro doručení multimediálního obsahu (TV, rozhlas, data) na mobilní zařízení, který vznikl v Jižní Koreji.

Obr. 5 – Nasazení norem pro digitální televizi ve světě