5Normy DVB

DVB je skupina norem, které definují nejen kompresi videa a audia, ale též všechny funkce, které se týkají doručení digitálního videa ke koncovým uživatelům anebo jiným poskytovatelům. Takovýto systém DVB musí multiplexovat všechny vstupní toky (video, audio, datový signál) do jednoho výsledného transportního toku, a ten přenášet příslušným přenosovým médiem ve správné podobě. Jak již bylo zmíněno, systémová vrstva (část) MPEG-2 definuje, jak budou vzájemně multiplexovány jednotlivé elementární toky představující jeden nebo několik programů. Elementární toky mohou nést video, audio, data i další informace. Tento multiplexní proces vytvoří jeden (víceprogramový transportní) datový tok, který je možno přenést přes fyzické médium anebo uložit na paměťový nosič.

Systémová vrstva MPEG-2 obecně provádí multiplexování, paketizaci, časování a synchronizaci, podmíněný přístup.

Blokové schéma na Obr. 6 znázorňuje všechny hlavní operace, které musí být provedeny na straně DVB vysílače, aby digitální obsah mohl být odvysílán k uživatelům [5]. Nejprve se musí všechny programy zakódovat a multiplexovat spolu s doplňkovými informacemi, jako jsou časové značky, tabulky a další podpůrná data (např. teletext). Výsledný transportní tok je vybaven kódy pro opravu chyb a modulován na nosnou frekvenci. V poslední fázi je signál zesílen a vyslán přenosovým médiem.

Obr. 6 – Blokové schéma DVB vysílače

Normy DVB [6] zahrnují vysílání TV přes kabel (DVB-C, DVB-C2), satelit (DVB-S, DVB-S2, DVB-S2X, DVB-SH) a pozemní cestou (DVB-T, DVB-T2, DVB-H), zpětný kanál (DVB-RCS/RCT/RCC), mikrovlnné vysílání (DVB-MC/MS), přenos datových služeb s vysokou rychlostí (DVB-Data). Taktéž definují služební informace (DVB-SI), společný šifrovací algoritmus (DVB-CSA), společné rozhraní (DVB-CI), protokoly nezávislé na síti, multimediální domácí platformu založenou na Javě (DVB-MHP), a dále též titulky, měření, multiplexování, 3D-TV, IPTV, kódování zdrojů, atd.

Následující kapitoly se zabývají aktuálními normami DVB, které definují metody a algoritmy na spojové a fyzické vrstvě komunikačního modelu pro vysílání TV k pevným a mobilním koncovým uživatelům. Využívají stejný multiplexní proces pro vytvoření transportního DVB toku, ale liší se ve způsobu, jak tento tok upraví před vysláním přes příslušné přenosové médium.