6HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)

HbbTV – hybridní širokopásmové televizní vysílání – je globální iniciativa zaměřená na harmonizaci vysílacích a širokopásmových služeb a na návrh technických specifikací, jak poskytovat tyto služby a aplikace koncovým uživatelům prostřednictvím televizorů, set-top boxů a multimediálních zařízení.

Technická specifikace (TS) byla vytvořena výbory JTC (Joint Technical Committee) a CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique), unií EBU (European Broadcasting Union) a organizací ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

Obr. 9 znázorňuje celkovou systémovou architekturu HbbTV s hybridním terminálem [12]. Popis systémové architektury HbbTV je uveden ve [12] a více detailů lze nalézt ve [12], [13], [14], [15].

Funkce hybridního terminálu vytvářejí podmínky pro jeho připojení k oběma segmentům hybridní sítě (vysílacímu a širokopásmovému). Tímto způsobem může hybridní terminál přijímat standardní vysílaný A/V obsah, aplikační data a signalizační informace pro aplikace. Kromě toho může být hybridní terminál připojen k Internetu přes širokopásmové rozhraní. Toto mu umožňuje obojsměrnou komunikaci s poskytovatelem aplikací. Přes toto rozhraní může terminál přijímat různé typy multimediálního obsahu (např. postupný příjem obsahu na požádání), stahovat A/V obsah atd. Širokopásmové rozhraní rovněž umožňuje ostatním zařízením (jako jsou inteligentní telefony, tablety atp.) připojit se do téže sítě jako hybridní terminál (Obr. 9).

Obr. 9 – Celková systémová architektura HbbTV