6 HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
6.1 Normy HbbTV

Technické specifikace HbbTV jsou vytvářeny významnými představiteli průmyslu s cílem zvýšit míru spokojenosti uživatelů ze sledování televize tím, že jim budou zpřístupněny nové interaktivní služby přes integrované vysílací a širokopásmové sítě. Během tvorby specifikací pro HbbTV byly využity části již existujících norem od OIPF (Open IPTV Forum), CEA (Consumer Electronics Association), DVB a W3C (World Wide Web Consortium).

## ETSI TS 102 796 V1.1.1

Technická specifikace ETSI TS 102 796 v1.1.1 byla publikována organizací ETSI v červenci 2010.

Tento standardizační dokument definuje platformu pro signalizaci, přenos a prezentaci vylepšených a interaktivních aplikací navržených pro hybridní terminály (vysílací spojení DVB a širokopásmové připojení k Internetu) [13].

Hlavní oblasti využití vysílacího spojení jsou tyto:

- přenos standardní televize, rozhlasu a datových služeb,
- signalizace pro aplikace související s vysíláním,
- přenos aplikací souvisejících s vysíláním a přidružených údajů,
- synchronizace aplikací a televizních/rozhlasových/datových služeb.

Hlavní oblasti využití širokopásmového připojení jsou tyto:

- přenos obsahu na požádání,
- přenos aplikací souvisejících s vysíláním, ale také s vysíláním nesouvisejících, a přidružených dat,
- výměna informací mezi aplikacemi a aplikačními servery,
- hledání aplikací nesouvisejících s vysíláním.

Aplikace jsou zobrazovány prohlížeči založenými na technologii HTML/JavaScript.

Detailní popis technické specifikace ETSI TS 102 796 v1.1.1 je uveden v [13].

## ETSI TS 102 796 V1.2.1

Následná verze 1.5 specifikace HbbTV (ETSI TS 102 796 v1.2.1) byla publikována ETSI v listopadu 2012 [14].

Hlavní rozšíření standardu HbbTV1.5 zahrnují:

- přístup k placené televizi s podporou vícenásobného DRM s využitím společného šifrování,
- podporu adaptivního postupného vysílání přes HTTP (založeného na MPEG-DASH), aby bylo možno dynamicky optimalizovat/hledat kompromis mezi kvalitou obrazu a rychlostí přenosu, pro rozšíření doručování lineárního obsahu (tematických a zpravodajských kanálů atd.),
- přístup aplikací HbbTV k informačním tabulkám DVB EIT pro vytvoření rozšířeného sedmidenního EPG (elektronického programového průvodce).

Detailní popis technické specifikace ETSI TS 102 796 v1.2.1 je uveden v [14].

## ETSI TS 102 796 V1.3.1

Na konci roku 2012 byly zahájeny práce na standardu HbbTV 2.0. Nejprve byly shromážděny požadavky na jeho klíčové vlastnosti. Specifikace HbbTV v2.0 byla publikována asociací HbbTV v březnu 2015.

Verze 2.0 specifikace HbbTV byla publikována jako technická specifikace ETSI TS 102 796 v1.3.1 v říjnu 2015 [12]. V rámci této specifikace byly aktualizovány některé technologie a definovány některé nové funkce.

Technologie, které byly aktualizovány, jsou tyto:

- základní webové standardy byly aktualizovány z verze HTML4, CSS2, DOM2 na verzi HTML5, CSS3, DOM3;
- profil MPEG-DASH byl aktualizován na základě druhého vydání ISO/IEC 23009-1, aby obsahoval dodatečné funkce obsažené v tomto vydání;
- aktualizovaná verze CI Plus zahrnující schopnost hybridního terminálu využít systém DRM v CICAM namísto/vedle toho, který je integrován v terminálu; možnost použít systém CICAM AFS (Auxiliary File System, ETSI TS 103 205, klauzule 9), který umožní hostiteli znovu získávat data/prostředky z modulu CICAM.

Nově byly definovány následující funkce:

- příjem videa kódovaného v HEVC přes širokopásmové připojení,
- příjem a zobrazení titulků spojených s obsahem ISOBMFF,
- aplikace na hybridním terminálu dokáže spustit aplikaci na obrazovce jiného (companion) zařízení a naopak,
- komunikace mezi aplikacemi na hybridním terminálu a aplikacemi na jiných (companion) zařízeních anebo druhém hybridním terminálu,
- vkládání reklam do obsahu na požádání,
- příjem A/V obsahu přes vysílací spojení (ne v reálném čase) pro pozdější přehrání,
- synchronizace v rámci hybridního terminálu mezi obsahem přijatým přes širokopásmové připojení a jiným obsahem, přijatým buď přes vysílací, nebo širokopásmové připojení,
- synchronizace mezi obsahem zobrazeným na hybridním terminálu a aplikacemi či obsahem zobrazenými na jiném (companion) zařízení či druhém hybridním terminálu,
- přechodné ukládání zásobníků s objekty DSM-CC,
- spuštění aplikace umístěné v modulu CICAM.

Aktuální dokument definuje platformu pro signalizaci, přenos a zobrazení vylepšených a interaktivních aplikací navržených tak, aby běžely na hybridních terminálech, které obsahují jak vysílací spojení na bázi DVB, tak širokopásmové připojení k Internetu.

Hlavní oblasti využití vysílacího spojení jsou:

- přenos standardní televize, rozhlasu a datových služeb,
- signalizace pro aplikace související s vysíláním,
- přenos aplikací souvisejících s vysíláním a přidružených údajů,
- přenos obsahu na požádání pro „push“ služby,
- synchronizace aplikací a televizních/rozhlasových/datových služeb.

Hlavní oblasti využití širokopásmového připojení jsou:

- přenos obsahu na požádání, jakož i živě vysílaného obsahu,
- přenos aplikací souvisejících s vysíláním, ale i nesouvisejících s vysíláním, a přidružených dat,
- výměna informací mezi aplikacemi a aplikačními servery,
- spuštění aplikací na obrazovce jiného (companion) zařízení,
- komunikace s aplikacemi na přidružených (companion) zařízeních či na druhém hybridním terminálu,
- synchronizace médií a aplikací mezi hybridním terminálem a jiným zařízením či druhým hybridním terminálem.

Aplikace jsou zobrazovány prohlížečem založeným na HTML/JavaScript.

Detailní popis technické specifikace ETSI TS 102 796 v1.3.1 je uveden ve [12].

Přenos existujících standardů DVB, EBU, OIPF, CEA, W3C, CI+, ISO, IEC (International Electrotechnical Commission) do aktuální technické specifikace ETSI TS 102 796 v1.3.1, deklarované jako specifikace HbbTV 2.0, je ilustrován na Obr. 10.

Obr. 10 – Přenos existujících standardů DVB, EBU, OIPF, CEA, W3C, CI+, ISO, IEC do aktuální technické specifikace ETSI TS 102 796 v1.3.1

Rozšíření HbbTV v Evropě a ve světě je znázorněno na Obr. 11.

Obr. 11 – Aktuální stav HbbTV ve světě