3 Typen von optischen Netzen, ihre Architektur und grundlegende Parameter (OTH, FTTx)
3.1 FTTx-Architektur

Beim Netzausbau durch Glasfaserkabel werden verschiedene Ausbaustufen (FTTx) abhängig vom Ort des Glasfasernetzabschlusses unterschieden. Bei FTTO und FTTH handelt es sich um volloptische Lösungen. FTTEx, FTTCab, FTTC und FTTB stellen eine hybride Lösung dar, die Optik und metallische oder drahtlose Infrastruktur kombinieren.

### Hybride Lösungen

Allgemeine Voraussetzungen:

- Lichtwellenleiter können mit symmetrischen Paaren im Fall von ADSL2+, VDSL2 kombiniert werden.
- Lichtwellenleiter können mit Koaxialkabeln im Fall von Kabelfernsehen (CATV, engl. Cable TV) kombiniert werden.
- Ein Signal von einem optischen Netz kann in ein drahtloses Netz verbunden werden.

- FTTEx (engl. Fibre to the Exchange) – Lichtwellenleiter enden in einer lokalen Telefonanlage und ein DSLAM-Multiplexer bringt Signale in die bestehende metallische Infrastruktur des digitalen Teilnehmeranschlusses (xDSL, engl. Digital Subscriber Line). FTTEx ist eine der gebräuchlichen Lösungen, aber es muss betont werden, dass es sich nicht um eine volloptische (zukunftsweisende) Lösung handelt.
- FTTCab (engl. Fibre to the Cabinet) – Lichtwellenleiter enden in einem Außen-Splitter.
- FTTC (engl. Fibre to the Curb) – Lichtwellenleiter werden zu einer Gruppe von Gebäuden geführt.
- FTTB (engl. Fibre to the Building) – Lichtwellenleiter werden zu den einzelnen Gebäuden geführt, wo sie in den Gebäuden z. B. in Telefonkästen enden oder wo das Signal mittels drahtloser Technologie weiter verbreitet werden kann.

### Volloptische Lösungen

- FTTO (engl. Fibre to the Office) – Lichtwellenleiter enden im Büro eines wichtigen Kunden mit Anforderungen an hohe Übertragungskapazität.
- FTTH (engl. Fibre to the Home) – Lichtwellenleiter enden in einer konkreten Benutzersteckdose.