9 Konvergenz und Upgrade von optischen Netzen
9.1 Konvergenz und Upgrade von optischen Netzen

Wenn eine höhere Übertragungskapazität und Bitrate notwendig wird, muss ein Upgrade der optischen Systeme erfolgen oder unterschiedliche Systeme in einer Faser verwendet werden. Die Koexistenz von optischen Systemen betrifft vor allem CWDM- und DWDM-Netze, die die passive optische Infrastruktur teilen können.

## DWDM-over-CWDM

- CWDM
  - 8 Kanäle x 10 Gbit/s - 1470 nm - 1610 nm.
- CWDM/DWDM
  - Ersetzen des fünften CWDM-Kanals (1550 nm).
  - DWDM mit Kanälen 15x10 Gbit/s mit Abständen von 100 GHz.
  - ∆ des Qualitätsfaktors wird um weniger als 0,1 dB geändert.

Beispiel der Lösung eines DWDM-over-CWDM-Systems – Anordnung der Kanäle.

## Hybride Lösungen

### Hybride DWDM 10G/40G

- Ursprünglich 10G DWDM
  - 15x10 Gbit/s, NRZ-OOK, 50 GHz Kanalabstand.
  - 6x80km SSMF (Zweiphasenverstärker, Nachkompensation der Dispersion).
- Hybride DWDM 10G/40G mit Interleaving von Kanälen
  - Kombination mit dem System von 7x40 Gbit/s.
  - Duobinäre Modulation, Modulationsformate P-DPSK, RZ-DQPSK.
  - Einfluss von Kanälen 10 Gbit/s auf Kanäle 40 Gbit/s (Nebensprechen).
  - Problem mit Entstehen einer uneigentlichen Phasenmodulation (XPM, engl. Cross Phase Modulation).

Optisches Spektrum von DWDM mit Interleaving von Kanälen.

### Hybrides DWDM-System mit 10G/40G und einem Schutztrennband

Spektrale Trennung der 10G- und 40G-Systeme mit einem Schutzband kann das Problem von einer uneigentlichen Phasenmodulation und energetischen Nebensprechen von 10G-Systemen lösen.

Schutzband (100 GHz) zwischen zwei Systemen (Kanäle RZ-DQPSK und P-DPSK 40G).