4 Spleißen von Lichtwellenleitern und Installation von optischen Anschlüssen
4.2 Verfahren

- Man kann zwei Fasern bei einer Länge von mindestens 100 mm spleißen.
- Mittels einer speziellen Zange soll der primäre und sekundäre Schutz der Faser in der Länge von ungefähr 50 mm beseitigt werden. Dabei sollen Kern und Mantel belassen werden, die für die Führung des optischen Strahls erforderlich sind.
  - Mit einem Putztuch mit Isopropylalkohol soll der verbleibende Kitt beseitigt werden.
- Eine so vorbereitete Faser soll mit einem speziellen Fasertrenngerät mit dem Ziel eines flachen und senkrechten Schnitts der Faser geschnitten werden.
- Die Faser wird in einer speziellen Fuge im Fasertrenngerät platziert. Das Ende der Faser soll bis zum Ende der Fuge reichen, so dass die gespannte Faser geschnitten wird, ansonsten wird sie nur gebogen.
- Die Faser wird mit einer speziellen Klemme arretiert.
  - Danach soll der Mechanismus im unteren Teil des Fasertrenngerätes entriegelt werden; der Stift stößt gegen die Faser und schneidet sie. Man darf keine große Kraft anwenden - einen guten Schnitt erzielt man durch das Spannen und genaue Anordnen der Faser in der Fuge.

Fasertrenngerät mit einer zum Schneiden vorbereiteten Faser.

- Nach dem Schneiden werden die Fasern gespleißt.
- Die Enden der beiden Fasern werden in spezielle v-Fugen des Spleißgerätes platziert.
  - Bemerkung: Schutzschichten der Faser dürfen die Arretierungsklemmen, gegebenenfalls die markierten Felder der Fuge nicht überschreiten, sonst wird die Einstellung der Position der Fasern mit einem Fehler der Winkeleinstellung kompliziert und führt zu einer schlecht durchgeführten Spleißnaht. Die Enden der Fasern sollen so nah wie möglich an der Spleißelektrode sein, sie dürfen die Elektrode aber nicht überschreiten. Wird die Position der Fasern richtig vorbereitet, werden Arretierungsklemmen und Deckel des Spleißgerätes geschlossen.
- Das Spleißgerät wird mit Betätigen der Taste „Set“ eingeschaltet. Danach passt es die Position der Fasern automatisch an und stellt ihre Achsen und die Entfernung der Frontflächen ein.

Spleißgerät mit Lichtwellenleitern, die so nah wie möglich zu den Spleißelektroden angeordnet sind und von Federklemmen in Position gehalten werden.
Automatische Einstellung der Fasern vom Spleißgerät und gespleißte Fasern.

Falls die Einstellung der Position der Fasern oder ihr Schnitt falsch ist, zeigt das Spleißgerät eine Warnung an und fordert Sie mit einem Ton zum wiederholten Schneiden der Fasern oder zur einer manuellen Anpassung der Eingangsposition der Fasern auf. Falls die Fasern ausreichend gut eingestellt wurden, können sie mit einem wiederholten Betätigen der Taste „Set“ gespleißt werden. Es liegt Spannung an den Elektroden an, womit die Lichtwellenleiter gespleißt werden.

Optische Spleißnaht mit Schutzschicht.