1 Gültige Empfehlungen von ITU-T für optische Übertragungssysteme
1.1 Empfehlungen von ITU und IEEE für PON-Netze

Die ITU (Internationale Fernmeldeunion, engl. International Telecommunication Union) ist eine internationale Union für Telekommunikation, welche Empfehlungen für passive optische Netze (PON, engl. Passive Optical Network) einschließlich PON mit einer Reichweitenerhöhung veröffentlicht. Man kann viele Varianten dieses Systems gemäß Dämpfungsklasse, Reichweite, verwendeten Wellenlängen und Übertragungsraten des Netzes unterscheiden.

Ein passives optisches Netz (PON, engl. Passive Optical Network) ist ein Schwerpunkt der in diesem Lehrmaterial beschriebenen Netze. Es handelt sich um ein Multipunkt-Netz, das gemäß der Funktion seiner Elemente für die Entnahme von optischen Signalen klassifiziert werden kann. PON verwendet passive Elemente (neben aktiven Lasern oder weiteren Quellen der optischen Strahlung), wobei die Leistung mit der Entfernung von der Quelle des optischen Signals stufenweise sinkt.

Grundlegende Empfehlungen für aktuelle PON – Vergleich der Empfehlungen von IEEE und ITU‑T.
Empfehlung | 10GEPON, IEEE 802.3av (2009) | EPON, IEEE 802.3ah (2004) | GPON, ITU-T G.984 (2003) | XG-PON, ITU‑T G.987 (2010)
Varianten der Übertragungsraten | 10G/10G symmetrisch oder asymmetrisch | 1G/1G symmetrisch | 1,25G/1,25G symmetrisch, 2,5G/1,25G asymmetrisch, 2,5G/2,5G symmetrisch | 10G/2,5G asymmetrisch
Übertragungsrate auf Bitübertragungsschicht | 10,3125 Gbit/s, 1,25 Gbit/s | 1,25 Gbit/s | 1,24416 Gbit/s, 2,48832 Gbit/s | 9,95328 Gbit/s, 2,48832 Gbit/s
Dämpfungsklassen | PR10, PRX10, PR20, PRX20, PR30, PRX30 | PX10, PX20 | Klasse A, B, B+, C | Klasse Nominal 1, 2, Klasse Extended 1, 2
Wellenlängen [nm] | Downstream (Richtung zum Benutzer) 1575-1580 Upstream (Richtung vom Benutzer) 1260-1280 oder 1260-1360 | Downstream 1480-1500 Upstream 1260-1360 | Downstream 1480-1500 Upstream ursprünglich 1260-1360, neu 1290-1330 | Downstream 1575-1580 Upstream 1260-1260
Physische Reichweite [km] | ≤10, ≤20 | ≤10, ≤20 | ≤20 | ≤20 (künftig ≤40)
Max. Teilungsverhältnis | 1:16, 1:32 (künftig 1:64, 1:128) | 1:16, 1:32 | 1:64 (proprietär 1:128) | 1:256