3 Typen von optischen Netzen, ihre Architektur und grundlegende Parameter (OTH, FTTx)
3.3 Optische Transporthierarchie

OTH – Optical Transport Hierarchy – optische Transporthierarchie. Die Signale der optischen Hierarchie sind in der Literatur als OTM (optisches Transport-Modul, engl. Optical Transport Module) bekannt. Die einfachste Variante (sogenannte Nullstufe) nimmt die Übertragung ohne Wellenlängenmultiplex an. Das optische Transport-Modul wird als OTM-n.m gekennzeichnet, wobei n die Anzahl von Kanälen (Wellenlängen) und m der Typ des Signals sind. Man kann verschiedene grundlegende Übertragungsraten multiplizieren; potentielle Kombinationen können OTM-n.1 2 3 (d. h. 2,5; 10; 40 Gbit/s) einschließen.

Optische Transporthierarchie OTH – Transport-Module ohne Wellenlängenmultiplex
Stufe der Hierarchie | Übertragungsrate [Mbit/s] | kann STM-N übertragen
OTM-0.1 | 2488,32 | STM-16
OTM-0.2 | 9953,28 | STM-64
OTM-0.3 | 39813,12 | STM-256

STM ist ein synchrones Transport-Modul, engl. Synchronous Transport Module - eine grundlegende Übertragungseinheit in der Hierarchie SDH (synchrone digitale Hierarchie, engl. Synchronous Digital Hierarchy), wobei n die Multiplikation der grundlegenden Einheit der Übertragungskapazität bedeutet.

Optische Transport-Module mit Wellenlängenmultiplex
Stufe der Hierarchie | Übertragungsrate [Mbit/s] | kann übertragen
OTM-n.1 | n x 2488,32 | n x STM-16
OTM-n.2 | n x 9953,28 | n x STM-64
OTM-n.3 | n x 39813,12 | n x STM-256