1 Gültige Empfehlungen von ITU-T für optische Übertragungssysteme
1.2 Empfehlungen für PON mit Reichweitenerhöhung

Zur Reichweitenerhöhung können passive optische Netze in gewissen Fällen optische Verstärker verwenden, ohne dass eine umfangreiche aktive Infrastruktur aufgebaut werden muss.

Empfehlungen für GPON mit Reichweitenerhöhung, zugelassene Verstärker
Klasse von GPON | Optisches Verteilnetz [dB] | Zulässige Dämpfung vom Lieferanten zum Endbenutzer [dB] | Max. physische Reichweite (Bitübertragungsschicht) [km]
Klasse B+ | 13-28 | 13-28 | 40
Klasse C | 15-30 | 15-30 | 40
Klasse C+ | 17-32 | 17-32 | 60