3 Typen von optischen Netzen, ihre Architektur und grundlegende Parameter (OTH, FTTx)
3.2 Zugangsnetze

OAN - Optical Access Network – optisches Zugangsnetz

- Simplexübertragung mit einem Raummultiplex (SDM, engl. Space Division Multiplexing), für jede Übertragungsrichtung wird ein Übertragungsweg verwendet.
- Duplexübertragung mit Wellenlängenmultiplex (WDM, engl. Wavelength Division Multiplexing), Signale werden mit einer Faser übertragen, eine Übertragungsrichtung liegt im Wellenlängenbereich von 1310 nm, die umgekehrte Übertragungsrichtung im Wellenlängenbereich von 1550 nm.
- Duplexübertragung mit Frequenzmultiplex (FDM, engl. Frequency Division Multiplexing), Signale werden über eine Faser übertragen, die beiden Übertragungsrichtungen liegen in der Umgebung einer Wellenlänge und sind voneinander mittels Frequenzabstands getrennt.
  - Short Haul (kurze Reichweite) – max. Dämpfung 16,5 dB CWDM, min. Dämpfung 5 dB, Reichweite 30 – 50 km für P2P.
  - Long Haul (lange Reichweite) – max. Dämpfung 25,5 dB CWDM, min. Dämpfung 14 dB, Reichweite 50 – 80 km für P2P.
  - Typischer Umfang der Dämpfung eines CWDM-Netzes beträgt 3,5 bis 7,5 dB. Ein EDFA-Verstärker kann die Reichweite des Netzes erhöhen.

## Aktive optische Netze

AON - Active Optical Network, aktives optisches Netz. Es ermöglicht den Einsatz von aktiven Netzelementen, wie z. B. Verstärker.

Es gibt auch PON mit Reichweitenerhöhung (REPON, engl. Reach Extended PON), in denen EDFA-Verstärker (Erbium-dotierter Faserverstärker, engl. Erbium Doped Fibre Amplifier) verwendet werden können; trotzdem wird ein solches Netz „passiv“ genannt.

## Passive optische Netze

Passive optische Netze (PON, engl. Passive Optical Network) sind Multipunkt-Netze, die gemäß der Funktion ihrer Elemente für die Entnahme von optischen Signalen klassifiziert werden können. Es kann sich um Splitter oder Arrayed Waveguide Grating (AWG) – Matrix mit geordneten Gittern und Wellenleitern – handeln. Bei WDM-Systemen kann ein Signal mittels eines optischen Filters mit Hilfe von sogenannten Add-Drop-Multiplexern (hinzufügen/entnehmen) geteilt werden.

- BPON - Broadband PON – Geschwindigkeit von 622,04 Mbit/s, dafür verwendet man zwei Fasern für beide Übertragungsrichtungen oder eine Faser, in dem die Upload- im WDM-Band von 1260-1360 nm und Downloadrichtung im WDM-Band 1480-1500 nm ist. Das Band von 1539-1565 nm ist für 16 + 16 DWDM-Kanäle mit dem Abstand von 0,8 nm und das Band von 1550-1560 nm für Videoübertragung bestimmt.
- GPON - Gigabit PON – Empfehlung von ITU-T G.984 – Nenn-Übertragungsrate von 1,244 und 2,488 Gbit/s (max. 128 angeschlossene Endbenutzer).
- EPON - Ethernet PON – Optische Verbindung P2MP (Punkt-zu-Mehrpunkt, engl. Point-to-Multipoint). Die Übertragungsrate von 1,25 Gbit/s entspricht der Rate des Standards 1000BASE-PX. Für Upstream (Richtung vom Benutzer zum Dienstleister) wird eine Wellenlänge von 1310 nm und für Downstream (Richtung vom Dienstleister zum Benutzer) die Wellenlänge von 1490 nm verwendet. Typ 1 – max. Reichweite des Netzes beträgt 10 km. Typ 2 – max. Reichweite beträgt 20 km.