2 Digitaler Teilnehmeranschluss VDSL2
2.13 Masken der spektralen Leistungsdichte für 998-Pläne

Für den Plan 998 sind in der Empfehlung für den Anschluss VDSL2 insgesamt 17 Masken definiert. Daher werden wir nur Parameter für zwei PSD-Masken anführen, die im Zugangsnetz des größten Telekommunikationsanbieters in der Tschechischen Republik verwendet werden.

Grundlegende Parameter der PSD-Masken, die im Zugangsnetz in der Tschechischen Republik verwendet werden.
Kurzer Name | Langer Name | Einsatz des Bandes US0 | Obere Grenze der Frequenz für Upstream oder Downstream [kHz]
B8-6 | 997-M2x-B | B | 12000
B8-12 | 998ADE17-M2x-B | B | 17664

Für das Upstream-Band US0 gelten bei den einzelnen Masken die folgenden Bedingungen:

B – entspricht dem Anhang B der Empfehlung ITU-T G.992.5.

Die beiden PSD-Masken verwenden für die Übertragung von Benutzerdaten auch das Upstream-Band US0. Die Wahl dieser Masken stellt geeignete Eigenschaften im Bereich der spektralen Kompatibilität mit den schon installierten Anschlüssen ADSL/ADSL2+ dar. Die Anschlüsse verwenden nämlich gleiche Frequenzbänder für gleiche Übertragungsrichtungen, wobei Nebensprechen NEXT eliminiert wird.

PSD-Maske 998ADE17-M2x-B mit markierten Übertragungsrichtungen.